四川川西高速公路有限责任公司纪检谈话室标准化改造项目材料及设备采购

### 比选申请文件

### 比选申请人:

2024年 月 日

比选申请文件目录

1. 比选申请函
2. 法定代表人身份证明书
3. 法定代表人授权委托书
4. 比选申请人资格信息
5. 项目管理机构组成表
6. 比选申请人承揽业绩情况表
7. 服务方案
8. 其它

一、 比选申请函

致：四川道宇建设实业有限公司

按照贵方四川川西高速公路有限责任公司纪检谈话室标准化改造项目材料及设备采购比选文件的要求，本文件签署人 （姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表　　　　　 （比选申请人的名称）递交下列文件的一份正本、两份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方己仔细研究了四川川西高速公路有限责任公司纪检谈话室标准化改造项目材料及设备采购比选文件的全部内容，愿意以总价含税价 元（大写： ）；不含税价 元（大写： ）的比选申请报价（报价清单附后），服务期：60天日历天，保修期2年，按比选文件规定和合同约定实施，质量达到：满足合同要求，供应的材料必须满足国家强制规定；清单中未明确规格型号的材料，以甲方现场下发的委托单为准。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，其中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起60个日历天内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交的比选文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。

比选申请人：（盖章）

公司地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日 期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **总 说 明** | | |
| 工程名称： | 四川川西高速公路有限责任公司纪检谈话室标准化改造项目材料及设备采购 | 第1页 共1页 |
| 1.工程概况： 本工程为四川川西高速公路有限责任公司纪检谈话室标准化改造项目材料及设备采购。  建设规模：  工程特征：  计划工期：  施工现场实际情况：  自然地理条件：  环境保护要求： 2.工程招标和专业工程发包范围：根据甲方要求，按照施工图纸及材料清单提供本工程所需的材料及设备。 3.工程量清单编制依据 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：采用中上等材料，满足相关质量标准，满足设计及规范要求。 5.其他需要说明的问题： 不含税材料价格包含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费、材料包装费，货到现场的卸货费以及正常范围内的损耗。 投标人投标报价不得超过招标控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过招标控制价中的对应单价，否则做废标处理。 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目比选申请报价汇总表（材料）** | | | | |
| 工程名称： | 四川川西高速公路有限责任公司纪检谈话室标准化改造项目材料及设备采购 |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 材料费 | | |
| 不含税主材费（元） | 税金（元） | 含税合计 |
| 1 | 单项工程1 |  |  |  |
| 2 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |
| 3 | 安装工程 |  |  |  |
| 合　　计 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **比选申请报价-建筑与装饰工程材料** | | | | | | | |
| 工程名称： | 四川川西高速公路有限责任公司纪检谈话室标准化改造项目材料及设备采购【建筑与装饰工程】 | | | |  |  | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 湿拌抹灰砂浆 15 | m3 | 详设计施工图 | 3.421 |  |  |  |
| 2 | 白色无机涂料底漆 | kg | 详设计施工图 | 20.461 |  |  |  |
| 3 | 白色无机涂料面漆 | kg | 详设计施工图 | 52.009 |  |  |  |
| 4 | 轻钢龙骨 75×50 | m | 详设计施工图 | 40.26 |  |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨 75×40 | m | 详设计施工图 | 23.54 |  |  |  |
| 6 | 纸面石膏板 12mm厚 | m2 | 详设计施工图 | 46.2 |  |  |  |
| 7 | 防火隔音岩棉 | m3 | 详设计施工图 | 2.244 |  |  |  |
| 8 | PVC地胶地面 | m2 | 详设计施工图 | 2.1 |  |  |  |
| 9 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 详设计施工图 | 65.28 |  |  |  |
| 10 | 纸面石膏板 9.5mm厚 | m2 | 详设计施工图 | 65.1 |  |  |  |
| 11 | 铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 2.04 |  |  |  |
| 12 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | 详设计施工图 | 200 |  |  |  |
| 13 | 界面剂 | kg | 详设计施工图 | 140 |  |  |  |
| 14 | 木饰面平开门 | m2 | 1.门类型：成品木饰面平开门 2.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 | 6 |  |  |  |
| 15 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 详设计施工图 | 109.6 |  |  |  |
| 16 | 电子智能门锁 | 把 | 详设计施工图 | 3 |  |  |  |
| 17 | 桌椅 | 套 | 按甲方要求 | 3 |  |  |  |
| 18 | 国产优质打印机 | 台 | 按甲方要求 | 1 |  |  |  |
| 19 | 茶几 | 张 | 按甲方要求 | 2 |  |  |  |
| 20 | 等候室立柜 | 组 | 按甲方要求 | 1 |  |  |  |
| 21 | 边柜 | 张 | 按甲方要求 | 1 |  |  |  |
| 22 | 泡沫塑料 3.5cm厚 | m2 | 详设计施工图 | 83.2 |  |  |  |
| 23 | 阻燃板 9mm | m2 | 详设计施工图 | 102.5 |  |  |  |
| 24 | 阻燃板 12mm | m2 | 详设计施工图 | 102.5 |  |  |  |
| 25 | PU软包材料 | m2 | 详设计施工图 | 96 |  |  |  |
| 26 | 竹木条 | m2 | 详设计施工图 | 22 |  |  |  |
| 27 | 黑色踢脚线 | m | 详设计施工图 | 60.13 |  |  |  |
| 28 | 密码储物柜 | 个 | 详设计施工图 | 1 |  |  |  |
| 29 | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 详设计施工图 | 0.993 |  |  |  |
| 30 | 加气混凝土砌块 | m3 | 详设计施工图 | 12.355 |  |  |  |
| 31 | 灰色防火防潮块毯 | m2 | 详设计施工图 | 30.9 |  |  |  |
| 32 | 沙发 | 张 | 按甲方要求 | 2 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **比选申请报价-安装工程材料** | | | | | | | |
| 工程名称： | 四川川西高速公路有限责任公司纪检谈话室标准化改造项目材料及设备采购【安装工程】 | | | |  |  | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 单联单控翘板开关 | 只 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：详设计 3.安装方式：详设计 | 3 |  |  |  |
| 2 | 双联单控翘板开关 | 只 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：详设计 3.安装方式：详设计 | 1 |  |  |  |
| 3 | 吸顶灯 | 套 | 1.吸顶灯 | 9 |  |  |  |
| 4 | led 双头应急照明灯 | 套 | 1.led 双头应急照明灯 2.安装方式：壁装 | 2 |  |  |  |
| 5 | 五孔插座 | 套 | 1.名称：五孔插座 2.型号、规格：10A 3.安装方式：详设计综合 | 15 |  |  |  |
| 6 | 喷头 | 个 | 1.有、无吊顶：有吊顶 2.材质：铜 3.型号、规格： DN15mm | 12 |  |  |  |
| 7 | 喷头装饰盘 | 个 | 详设计 | 12 |  |  |  |
| 8 | 烟雾报警器 | 个 | 1.名称:烟雾报警器 2.类型:智能型 | 4 |  |  |  |
| 9 | 水喷淋钢管 DN25mm | m | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN25mm 4.连接方式：螺纹连接 | 46 |  |  |  |
| 10 | 镀锌钢管接头管件 DN25 | 个 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN25mm 4.连接方式：螺纹连接 | 27 |  |  |  |
| 11 | 水喷淋钢管 DN32mm | m | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN32mm 4.连接方式：螺纹连接 | 4 |  |  |  |
| 12 | 镀锌钢管接头管件 DN32 | 个 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN32mm 4.连接方式：螺纹连接 | 3 |  |  |  |
| 13 | 水喷淋钢管 DN65mm | m | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65mm 4.连接方式：螺纹连接 | 10 |  |  |  |
| 14 | 镀锌钢管接头管件 DN65 | 个 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65mm 4.连接方式：螺纹连接 | 7 |  |  |  |
| 15 | 全彩枪机摄像头 | 台 | 1.参数 防水等级IP66 电压支持POE+12V供电 工作温度-30~60℃ 分辨率3200\*1800 供网方式poe 图像传感器CMOS 水平清晰度1800 全彩枪机摄像头 | 1 |  |  |  |
| 16 | 全彩球机摄像头 | 台 | 1.参数 防水等级IP66 电压支持POE+12V供电 工作温度-30~60℃ 分辨率3200\*1800 供网方式poe 图像传感器CMOS 水平清晰度1800 全彩球机摄像头 | 4 |  |  |  |
| 17 | 钢制接线盒 | 个 | 1.名称：接线盒  2.材质:钢制接线盒  3.规格：86型  4.安装形式：暗装 | 10 |  |  |  |
| 18 | 网络插座 | 个 | 1.名称：网络插座 2.安装方式：详设计 3.规格、型号：详设计 | 2 |  |  |  |
| 19 | 高清监听设备 | 套 | 1.参数 高保真、高灵敏、噪音低，抗干扰性强； 内置 DSP 数字信号处理器，保证高清输出；  内置雷击保护、电源极性反接保护；  集成降噪芯片，能消除环境噪音，保证输出强度；  拾音范围: 2-15米可调 灵敏度: -40dB 频率响应: 20Hz ～ 20kHz 信噪比: 80dB （@1 kHz ） 最大可承受声压: 120dB （@1 kHz ） 指向特性: 指向性（60度、90度、全向可调） 输出阻抗: 600欧姆非平衡 最大输出幅度: 1.5Vrms(@1KHz)/ 4.2Vpp(@1KHz)  咪头: 指向型电容MIC 信号处理电路: 集成降噪芯片有效消除环境噪声 | 1 |  |  |  |
| 20 | 电脑 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 刻录机 | 台 | 1.参数：支持音视频资料存储时间90天以上，支持离线归档备份功能 | 1 |  |  |  |
| 22 | 温湿度日期显示屏 | 台 | 1.参数：温度传感器精度±0.5℃，湿度传感器精度±3％，支持字符或视频叠加 | 1 |  |  |  |
| 23 | 壁挂空调 | 台 | 1.名称:壁挂空调 | 3 |  |  |  |
| 24 | 服务器机柜 | 台 | 1.名称：服务器机柜 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装方式：综合考虑 | 1 |  |  |  |
| 25 | 排气扇 | 台 | 1.卫生间排气扇 | 1 |  |  |  |
| 26 | 地漏 DN50 | 个 | 1.名称：地漏  2.型号、规格：DN50 3.材质：不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 27 | 止回阀 DN32 | 个 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 1 |  |  |  |
| 28 | 8口理线器 | 个 | 1.名称：8口理线器 2.安装方式：详设计 | 1 |  |  |  |
| 29 | 8口配线架 | 个 | 1.名称：24口配线架 2.安装方式：详设计 | 5 |  |  |  |
| 30 | PU防撞马桶（含附件） | 套 | 详设计 | 1 |  |  |  |
| 31 | PU防撞洗手盆+台盆下柜 | 套 | 详设计 | 1 |  |  |  |
| 32 | PU防撞龙头 | 个 | 详设计 | 1 |  |  |  |
| 33 | 发卡器 | 套 | 详设计 | 1 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

二、法定代表人身份证明书

单位名称： （比选申请人全称）

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选申请人全称） 的法定代表人 。

特此证明。

比选申请人（盖公章）： （比选申请人全称）

日 期： 年 月 日

三、法定代表人授权委托书

致： （比选人）

本人 （姓名） 系 （比选申请人全称） 的法定代表人，现授权委托 （被委托人姓名、职务） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别： 年龄：

身份证号码：

比选申请人： （盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、 比选申请人资格信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  | | |
| 住 所 |  | | |
| 法定代表人 |  | | |
| 企业类型 |  | | |
| 资质等级 |  | | |
| 经营范围 |  | | |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |
| 营业期限 |  | | |

注：后附：营业执照等比选单位认为与本项目有关的证书复印件。

**比选申请人：（公章）**

**法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）**

**年　　　月　　　日**

五、项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 执业资格或经验 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：可根据“量化评分标准、评分依据”配备项目机构组成人员，以上人员应附相应的身份证、执业资格（如有）、社保或劳动合同等相应证书。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

**比选申请人：（公章）**

**法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）**

**年　　　月　　　日**

### 六、比选申请人承揽业绩情况表

**序号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 实施内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书，并加盖申请人的公章。

七、项目实施方案

（格式自拟）

八、其它

1、信誉承诺

信誉承诺

（1）我单位在近三年内（2021年1月1日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止比选申请（比选）等；

（2）我单位在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；

（3）我单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人的比选申请人；

（4）近三年内（2021年1月1日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”

(5)我单位提供的的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。

（6）我单位与比选人（其余比选申请人）不存在利害关系。

（7）我单位法定代表人与比选人（其余比选申请人）不为同一人；不存在控股、管理关系。

比选申请人： （盖单位章）

年  月  日

注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。

1. 相关信用截图

①在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图）

②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图）