高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作

### 比选申请文件

### 比选申请人:

2025年 月 日

比选申请文件目录

1. 比选申请函
2. 法定代表人身份证明书
3. 法定代表人授权委托书
4. 比选申请人资格信息
5. 项目管理机构组成表
6. 比选申请人承揽业绩情况表
7. 服务方案
8. 其它

一、 比选申请函

致：四川道宇建设实业有限公司按照贵方高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作的要求，本文件签署人 （姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表　　　　　 （比选申请人的名称）递交下列文件的一份正本、一份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方己仔细研究了高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作比选文件的全部内容，愿意以含税价： 元（大写： ）；不含税价： 元（大写： ）（报价清单附后），比选申请报价，服务期：施工工期，服务达到：满足合同要求。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，其中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起60个日历天内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交的比选文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。

比选申请人：（盖章）

公司地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日 期：

附件：报价清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **总 说 明** | | |
| 工程名称： | 高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作 | 第1页 共1页 |
| 1.工程概况 高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作。  建设规模：  工程特征：  计划工期：  施工现场实际情况：  自然地理条件：  环境保护要求： 2.工程招标和专业工程发包范围：工程图纸范围内的全部装饰装修工程、安装工程、强弱电、给排水等工程，不含主材及设备。 3.工程量清单编制依据 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：满足合同中有关工程质量的约定，以及国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工及验收规范》的规定。 5.其他需要说明的问题：  不含税综合单价包含为完成合同约定范围全部工作内容的所需的人工费、机械费、辅材费、措施费、管理费、材料二次或多次搬运费、利润等全部费用，任何情况下均不作调整。安全文明施工需满足甲方及相关部门要求，费用自行填报且不得超过招标控制价，此费用包干使用，任何情况下均不作调整。投标人投标报价不得超过招标控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过招标控制价中的对应单价，否则做废标处理。 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目投标报价汇总表** | | | | |
| 工程名称： | 高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作 | | | |
| 序号 | 单项工程名称 | 合 计 | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（元） | 税金（元） | 合计（元） |
| 1 | A户型（10套）【装饰工程】 |  |  |  |
| 2 | A户型（10套）【安装工程】 |  |  |  |
| 3 | B户型（ 1套）【装饰工程】 |  |  |  |
| 4 | B户型（ 1套）【安装工程】 |  |  |  |
| 5 | C户型（ 2套）【装饰工程】 |  |  |  |
| 6 | C户型（ 2套）【安装工程】 |  |  |  |
| 7 | D户型（ 1套）【装饰工程】 |  |  |  |
| 8 | D户型（ 1套）【安装工程】 |  |  |  |
| 9 | E户型（ 1套）【装饰工程】 |  |  |  |
| 10 | E户型（ 1套）【安装工程】 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作\A户型（10套）【装饰工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 不含税综合单价 | 不含税合价 |
|
|  |  | 0104 砌筑工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 砌筑实心标砖 M7.5 | 1.部位：卫生间包管 2.页岩实心砖，规格综合考虑 3.砌筑砂浆标号为M7.5 4.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 0.98 |  |  |
| 2 | 011601001002 | 原有墙体拆除及外运 | 1.原有墙体拆除、外运、处置费 | m3 | 14.11 |  |  |
| 3 | 011609001003 | 原有栏杆拆除及外运 | 1.原有栏杆拆除、外运、处置费 | m | 51.00 |  |  |
| 4 | 011610002004 | 原有门窗拆除及外运 | 1.原有门窗拆除、外运、处置费 | m2 | 46.20 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0108 门窗工程 | |  |  |  |  |
| 5 | 010807001005 | 断桥铝合金窗 110型 | 1.断桥铝合金窗 110型(6中透光LOW-E+12A+6透明) 2.布置位置见设计图纸 3.含窗户安装所需的全部五金件及相关配件 | m2 | 132.75 |  |  |
| 6 | 010802001006 | 铝合金门 | 1.铝合金门 2.做法详见设计图纸 3.含门安装所需的全部五金件及相关配件 | m2 | 53.55 |  |  |
| 7 | 010808007007 | 成品实木门套 | 1.门窗代号及洞口尺寸 ：详设计 2.门窗套展开宽度 ：详设计 3.门窗套材料品种、规格：成品实木门套 3.含门套安装所需的相关配件 | m | 52.00 |  |  |
| 8 | 011502001008 | 304不锈钢金属包边 1.2mm厚 | 1.线条材料品种、规格、颜色 ：304不锈钢金属包边 1.2mm厚 2.其他：满足设计及规范要求 3.基层采用15mm厚阻燃板 | m2 | 33.48 |  |  |
| 9 | 010807004009 | 铝合金纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸 :综合 2.框材质 ：定制铝合金上下三推 3.窗纱材料品种、规格：1.2厚钢纱窗扇 | m2 | 34.20 |  |  |
| 10 | 010810002010 | 木窗帘盒 | 1.龙骨：30\*40木龙骨 2.基层：15mm阻燃板 3.面层：纸面石膏板 9.5mm厚（双层） 4.其他：满足设计及规范要求 | m | 41.50 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0109 屋面及防水工程 | |  |  |  |  |
| 11 | 010902002011 | 1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（天棚面） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 37.80 |  |  |
| 12 | 010903002012 | 1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（墙面） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 337.96 |  |  |
| 13 | 010904002013 | 2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（地面第一道） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 93.70 |  |  |
| 14 | 010904002014 | 2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（地面第二道） | 1.2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 93.70 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 15 | 011102003015 | 10.0mm厚800\*800地砖地面 | 1.刷素水泥浆结合层一道 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆+5mm厚水泥膏结合层 3.10.0mm厚800\*800地砖地面 4.同色美缝剂美缝 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 272.50 |  |  |
| 16 | 011102003016 | 10.0mm厚300\*300防滑地砖地面 | 1.10.0mm厚300\*300防滑地砖地面 2.同色美缝剂美缝 3.20mm厚M20砂浆粘接 | m2 | 48.00 |  |  |
| 17 | 011101006017 | 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 48.00 |  |  |
| 18 | 011101006018 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 48.00 |  |  |
| 19 | 011101006019 | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 48.00 |  |  |
| 20 | 011101006020 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 48.00 |  |  |
| 21 | 011101003021 | 1:6水泥炉渣回填找坡,50厚C20细石混凝土刚性层 | 1.1:6水泥炉渣回填找坡,50厚C20细石混凝土刚性层。 | m2 | 48.00 |  |  |
| 22 | 011108001022 | 黑色门槛石 | 1.工程部位：门槛  2.基层：清理、补烂、清洁，水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类 ：20厚1:2.5水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色 ：20mm厚黑色门槛石  5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 5.00 |  |  |
| 23 | 011105006023 | 1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | 1.9mm阻燃板打底+1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线面层 | m2 | 23.80 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 24 | 011204003024 | 10.0mm厚300\*600爵士白墙面 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层(高度为完成面以上2500mm) 2.10.0mm厚300\*600爵士白墙面(刷瓷砖背胶) 3.同色美缝剂美缝 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 244.40 |  |  |
| 25 | 011204003025 | 10.0mm厚300\*600浅灰墙面 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层(高度为完成面以上2500mm) 2.10.0mm厚300\*600浅灰墙面(刷瓷砖背胶) | m2 | 189.70 |  |  |
| 26 | 011204003026 | 10.0mm厚400\*800墙砖 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层 2.10.0mm厚400\*800墙砖 3.部位：开槽布管 4.同色美缝剂美缝 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 10.00 |  |  |
| 27 | 011201004027 | 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 351.60 |  |  |
| 28 | 011201004028 | 15厚1:2.5水泥砂浆抹灰层(高度为完成面以上2500mm) | 1.15厚1:2.5水泥砂浆抹灰层(高度为完成面以上2500mm) | m2 | 351.60 |  |  |
| 29 | 011201004029 | 10厚1:2.5水泥砂浆找平层(兼防水保护层)(高度为完成面以上) | 1.10厚1:2.5水泥砂浆找平层(兼防水保护层)(高度为完成面以上) | m2 | 351.60 |  |  |
| 30 | 011207001030 | 石膏板包管 | 1.隔音棉+30\*40轻钢龙骨50\*50\*2+12mm阻燃板基层+12mm纸面石膏板（耐水防霉型） 2.满刷氣偏乳液防潮无机涂料两道，横纵向各一道 3.满刮3mm厚面层耐水腻子找平，砂纸打磨（两道） 4.封底漆一道（干燥后再做面涂） 5.刷面层面涂两道(每道间隔2 小时） | m2 | 31.97 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0113 天棚工程 | |  |  |  |  |
| 31 | 011302001031 | 0.8mm厚300\*300铝合金扣板吊顶 | 钢筋混凝土楼板 Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 轻钢承载龙骨U38型 配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) L型边龙骨 0.8mm厚300\*300铝合金扣板吊顶 | m2 | 36.30 |  |  |
| 32 | 011302001032 | 0.8mm厚300\*600铝合金扣板吊顶 | 钢筋混凝土楼板 Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 轻钢承载龙骨U38型 配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) L型边龙骨 0.8mm厚300\*600铝合金扣板吊顶 | m2 | 72.62 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 33 | 011406001033 | 墙面乳胶漆 | 1.石膏找平、找补 2.刮白胶腻子找平三遍 3.找补、打磨、砂光 4.抗碱底漆一遍 5.面漆二遍 6.其他满足设计及规范要求 | m2 | 583.91 |  |  |
| 34 | 011406001034 | 天棚乳胶漆 | 1.复合耐碱玻纤网络布处理 2.石膏找平、找补 3.刮白胶腻子找平三遍 4.找补、打磨、砂光 5.抗碱底漆一遍 6.面漆二遍 7.其他满足设计及规范要求 | m2 | 393.30 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | |  |  |  |  |
| 35 | 011503001042 | 置物架 | 1.置物架 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 套 | 20.00 |  |  |
| 36 | 011503001043 | 晾衣架 | 1.晾衣架 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 套 | 10.00 |  |  |
| 37 | 011505008044 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 个 | 10.00 |  |  |
| 38 | 011505010045 | 5mm厚银镜 | 1.镜面玻璃品种、规格： 5mm厚银镜 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 9.60 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |
| 39 | 自编046 | 空气检测费 | 1.名称：空气检测费 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 418.40 |  |  |
| 40 | 自编001047 | 日常清洁及成品保护 | 1.名称：日常清洁及成品保护 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 418.40 |  |  |
| 41 | 自编001048 | 开荒完工保洁 | 1.名称：开荒完工保洁 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 418.40 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作\A户型（10套）【安装工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 不含税综合单价 | 不含税合价 |
|
|  |  | 电气工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 030412001057 | 扣板灯 300\*600 | 1.名称：扣板灯 300\*600  2.型号、规格：15W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 20.00 |  |  |
| 2 | 030412001058 | 扣板灯300\*300 | 1.名称：扣板灯300\*300  2.型号、规格：15W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 10.00 |  |  |
| 3 | 030412001059 | 明装筒灯 11W 节能灯 | 1.名称：明装筒灯 2.规格、型号：11W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 20.00 |  |  |
| 4 | 030412001060 | 直径30CM吸顶灯 | 1.名称：直径30CM吸顶灯  2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 10.00 |  |  |
| 5 | 030412001061 | 直径45CM吸顶灯 | 1.名称：直径45CM吸顶灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 20.00 |  |  |
| 6 | 030404035062 | 五孔插座 250V 10A | 1.名称：五孔插座  2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 70.00 |  |  |
| 7 | 030404035063 | 五孔插座（防溅水） 250V 10A | 1.名称：五孔插座（防溅水） 2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 70.00 |  |  |
| 8 | 030404035064 | 五孔插座空调暗插座 250V 16A | 1.名称：五孔插座空调暗插座  2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 10.00 |  |  |
| 9 | 030404035065 | 三孔带开关插座 250V 16A | 1.名称：三孔带开关插座 2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 20.00 |  |  |
| 10 | 030502012066 | 电视插座 | 1.名称：电视插座 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 10.00 |  |  |
| 11 | 030502012067 | 数据网络插座 | 1.名称：数据网络插座 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 10.00 |  |  |
| 12 | 030404034068 | 单联单控开关 250V 10A | 1.名称：单联单控开关  2.规格、型号：250V 10A 3.安装方式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 30.00 |  |  |
| 13 | 030404034069 | 双联单控开关 250V 10A | 1.名称：双联单控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 10.00 |  |  |
| 14 | 030404034070 | 双联双控开关 250V 10A | 1.名称：双联双控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 20.00 |  |  |
| 15 | 030404034071 | 浴霸开关 | 1.名称：浴霸开关  2.规格、型号：详设计 3.安装方式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 10.00 |  |  |
| 16 | 030411001072 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC25 4.配置形式：暗敷 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 335.30 |  |  |
| 17 | 030411001073 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC20 4.配置形式：暗敷 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 731.20 |  |  |
| 18 | 自编001074 | 凿槽 | 开槽 断面面积 ≤100mm2 | m | 335.00 |  |  |
| 19 | 030411004075 | 电气配线 BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5mm2 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 1,095.90 |  |  |
| 20 | 030411004076 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5mm2 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 1,974.00 |  |  |
| 21 | 030502005077 | 电气配线 Cat.5e UTP | 1.名称 ：电气配线 2.规格：Cat.5e UTP 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 57.70 |  |  |
| 22 | 030502005078 | 电气配线 SYWV-75-5 | 1.名称：电气配线 2.型号、规格：SYWV-75-5 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 60.50 |  |  |
| 23 | 030411006079 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格、型号：塑料开关、插座盒 3.安装方式：暗装 4.其他：不含配管接线盒，其他满足设计及规范要求 | 个 | 360.00 |  |  |
| 24 | 030502019080 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 | 链路 | 20.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 | |  |  |  |  |
| 25 | 031001006081 | PP-R给水塑料管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN25，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 16.00 |  |  |
| 26 | 031001006082 | PP-R给水塑料管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 69.60 |  |  |
| 27 | 031001006083 | PP-R给水塑料管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 149.10 |  |  |
| 28 | 031001006084 | PP-R热水塑料管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20，2.0MPa(S2.5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 56.10 |  |  |
| 29 | 031001006085 | PP-R热水塑料管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15，2.0MPa(S2.5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 58.90 |  |  |
| 30 | 031001006086 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN100 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 34.00 |  |  |
| 31 | 031001006087 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN75 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN75 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 25.00 |  |  |
| 32 | 031001006088 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN50 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN50 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 28.10 |  |  |
| 33 | 自编001089 | 凿槽 | 1.开槽 断面面积 ≤100mm2 | m | 495.00 |  |  |
| 34 | 030404033090 | 浴霸 | 1.名称：浴霸 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 台 | 10.00 |  |  |
| 35 | 031004006091 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 10.00 |  |  |
| 36 | 031004010092 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 套 | 10.00 |  |  |
| 37 | 031004003093 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 10.00 |  |  |
| 38 | 031004003094 | 厨房洗涤盆 | 1.名称：厨房洗涤盆 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 10.00 |  |  |
| 39 | 031004014095 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 2.材质：详设计  3.型号、规格：DN50 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 30.00 |  |  |
| 40 | 031004014096 | 洗衣机地漏 DN50 | 1.名称：洗衣机地漏 2.材质：塑料  3.型号、规格：DN50 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 10.00 |  |  |
| 41 | 030404033097 | 排气扇 | 1.名称 ：排气扇 2.型号 ：综合 3.规格 ：综合 4.安装方式：综合 | 台 | 10.00 |  |  |
| 42 | 031003001098 | 全铜截止阀 DN25 | 1.类型：管件  2.材质：全铜  3.规格 ：全铜截止阀 DN25 4.连接形式 ：；螺纹连接 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 10.00 |  |  |
| 43 | 031004014099 | 洗衣机水龙头 DN15 | 1.材质： 全铜不锈钢 2.型号、规格：洗衣机水龙头 DN15  3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 10.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作\B户型（1套）【装饰工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 不含税综合单价 | 不含税合价 |
|
|  |  | 0104 砌筑工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 011601001107 | 原有墙体拆除及外运 | 1.原有墙体拆除、外运、处置费 | m3 | 0.78 |  |  |
| 2 | 011609001108 | 原有栏杆拆除及外运 | 1.原有栏杆拆除、外运、处置费 | m | 4.90 |  |  |
| 3 | 011610002109 | 原有门窗拆除及外运 | 1.原有门窗拆除、外运、处置费 | m2 | 3.92 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0108 门窗工程 | |  |  |  |  |
| 4 | 010802001110 | 铝合金门 | 1.铝合金门 2.做法详见设计图纸 | m2 | 5.43 |  |  |
| 5 | 010801002111 | 实木装饰门 | 1.实木装饰门 2.做法详见设计图纸 | m2 | 1.89 |  |  |
| 6 | 010807001112 | 断桥铝合金窗 110型 | 1.断桥铝合金窗 110型(6中透光LOW-E+12A+6透明) 2.布置位置见设计图纸 | m2 | 11.66 |  |  |
| 7 | 010808007113 | 成品实木门套 | 1.门窗代号及洞口尺寸 ：详设计 2.门窗套展开宽度 ：详设计 3.门窗套材料品种、规格：成品实木门套 | m | 5.20 |  |  |
| 8 | 011502001114 | 304不锈钢金属包边 1.2mm厚 | 1.线条材料品种、规格、颜色 ：304不锈钢金属包边 1.2mm厚 2.其他：满足设计及规范要求 3.基层采用15mm厚阻燃板 | m2 | 3.47 |  |  |
| 9 | 010807004115 | 铝合金纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸 :综合 2.框材质 ：定制铝合金上下三推 3.窗纱材料品种、规格：1.2厚钢纱窗扇 | m2 | 2.88 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0109 屋面及防水工程 | |  |  |  |  |
| 10 | 010902002116 | 1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（天棚面） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 4.42 |  |  |
| 11 | 010903002117 | 1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（墙面） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 35.71 |  |  |
| 12 | 010904002118 | 2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（地面第一道） | 1.2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 10.58 |  |  |
| 13 | 010904002119 | 2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（地面第二道） | 1.2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 10.58 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 14 | 011102003120 | 10.0mm厚800\*800地砖地面 | 1.刷素水泥浆结合层一道 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆+5mm厚水泥膏结合层 3.10.0mm厚800\*800地砖地面 4.同色美缝剂美缝 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 36.80 |  |  |
| 15 | 011102003121 | 10.0mm厚300\*300防滑地砖地面 | 1.10.0mm厚300\*300防滑地砖地面 2.同色美缝剂美缝 3.20mm厚M20砂浆粘接 | m2 | 5.90 |  |  |
| 16 | 011101006122 | 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 5.90 |  |  |
| 17 | 011101006123 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 5.90 |  |  |
| 18 | 011101006124 | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 5.90 |  |  |
| 19 | 011101006125 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 5.90 |  |  |
| 20 | 011101003126 | 1:6水泥炉渣回填找坡,50厚C20细石混凝土刚性层。 | 1.1:6水泥炉渣回填找坡,50厚C20细石混凝土刚性层。 | m2 | 5.90 |  |  |
| 21 | 011108001127 | 飘窗石 | 1.工程部位：飘窗窗台  2.窗台：200mm厚C20细石混凝土 3.找平层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚DSM20预拌砂浆 4.贴结合层厚度、材料种类：30mm厚DSM20预拌砂浆，表面撒水泥粉 5.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石板  6.勾缝材料种类 ：专用美缝剂 7.防护材料种类 ：正面、背面及四周满涂防污剂及防碱剂 8.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 3.92 |  |  |
| 22 | 011108001128 | 黑色门槛石 | 1.工程部位：门槛  2.基层：清理、补烂、清洁，水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类 ：20厚1:2.5水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色 ：20mm厚黑色门槛石  5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 0.59 |  |  |
| 23 | 011105006129 | 1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | 1.9mm阻燃板打底+1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线面层 | m2 | 4.18 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 24 | 011204003130 | 10.0mm厚300\*600爵士白墙面 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层(高度为完成面以上2500mm) 2.10.0mm厚300\*600爵士白墙面(刷瓷砖背胶) 3.同色美缝剂美缝 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 18.50 |  |  |
| 25 | 011204003131 | 10.0mm厚300\*600浅灰墙面 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层(高度为完成面以上2500mm) 2.10.0mm厚300\*600浅灰墙面(刷瓷砖背胶) 3.同色美缝剂美缝 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 8.70 |  |  |
| 26 | 011204003132 | 10.0mm厚400\*800墙砖 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层 2.10.0mm厚400\*800墙砖 3.部位：开槽布管 4.同色美缝剂美缝 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 3.00 |  |  |
| 27 | 011201004133 | 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 27.45 |  |  |
| 28 | 011201004134 | 15厚1:2.5水泥砂浆抹灰层(高度为完成面以上2500mm) | 1.15厚1:2.5水泥砂浆抹灰层(高度为完成面以上2500mm) | m2 | 27.45 |  |  |
| 29 | 011201004135 | 10厚1:2.5水泥砂浆找平层(兼防水保护层)(高度为完成面以上) | 1.10厚1:2.5水泥砂浆找平层(兼防水保护层)(高度为完成面以上) | m2 | 27.45 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0113 天棚工程 | |  |  |  |  |
| 30 | 011302001136 | 0.8mm厚300\*300铝合金扣板吊顶 | 钢筋混凝土楼板 Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 轻钢承载龙骨U38型 配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) L型边龙骨 0.8mm厚300\*300铝合金扣板吊顶 | m2 | 4.36 |  |  |
| 31 | 011302001137 | 0.8mm厚300\*600铝合金扣板吊顶 | 钢筋混凝土楼板 Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 轻钢承载龙骨U38型 配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) L型边龙骨 0.8mm厚300\*600铝合金扣板吊顶 | m2 | 7.80 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 32 | 011406001138 | 墙面乳胶漆 | 1.石膏找平、找补 2.刮白胶腻子找平三遍 3.找补、打磨、砂光 4.抗碱底漆一遍 5.面漆二遍 6.其他满足设计及规范要求 | m2 | 198.36 |  |  |
| 33 | 011406001139 | 天棚乳胶漆 | 1.复合耐碱玻纤网络布处理 2.石膏找平、找补 3.刮白胶腻子找平三遍 4.找补、打磨、砂光 5.抗碱底漆一遍 6.面漆二遍 7.其他满足设计及规范要求 | m2 | 48.65 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | |  |  |  |  |
| 34 | 011503001145 | 置物架 | 1.置物架 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 35 | 011503001146 | 晾衣架 | 1.晾衣架 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 36 | 011505008147 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 37 | 011505010148 | 5mm厚银镜 | 1.镜面玻璃品种、规格： 5mm厚银镜 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 1.10 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |
| 38 | 自编149 | 空气检测费 | 1.名称：空气检测费 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 66.03 |  |  |
| 39 | 自编001150 | 日常清洁及成品保护 | 1.名称：日常清洁及成品保护 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 66.03 |  |  |
| 40 | 自编001151 | 开荒完工保洁 | 1.名称：开荒完工保洁 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 66.03 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：高高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作\B户型（1套）【安装工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 不含税综合单价 | 不含税合价 |
|
|  |  | 电气工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 030412001160 | 扣板灯 300\*600 | 1.名称：扣板灯 300\*600  2.型号、规格：15W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 2 | 030412001161 | 扣板灯300\*300 | 1.名称：扣板灯300\*300  2.型号、规格：15W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 3 | 030412001162 | 明装筒灯 11W 节能灯 | 1.名称：明装筒灯 2.规格、型号：11W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 4 | 030412001163 | 直径30CM吸顶灯 | 1.名称：直径30CM吸顶灯  2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 5 | 030412001164 | 直径45CM吸顶灯 | 1.名称：直径45CM吸顶灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 6 | 030412001165 | 80\*50吸顶灯 | 1.名称：80\*50吸顶灯 2.型号、规格：20W/T8 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 7 | 030404035166 | 五孔插座 250V 10A | 1.名称：五孔插座  2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 13.00 |  |  |
| 8 | 030404035167 | 五孔插座（防溅水） 250V 10A | 1.名称：五孔插座（防溅水） 2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 7.00 |  |  |
| 9 | 030404035168 | 五孔插座空调暗插座 250V 16A | 1.名称：五孔插座空调暗插座  2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 10 | 030404035169 | 三孔带开关插座 250V 16A | 1.名称：三孔带开关插座 2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 11 | 030502012170 | 电视插座 | 1.名称：电视插座 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 12 | 030502012171 | 数据网络插座 | 1.名称：数据网络插座 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 13 | 030404034172 | 单联单控开关 250V 10A | 1.名称：单联单控开关  2.规格、型号：250V 10A 3.安装方式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 4.00 |  |  |
| 14 | 030404034173 | 双联单控开关 250V 10A | 1.名称：双联单控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 15 | 030404034174 | 单联双控开关 250V 10A | 1.名称：单联双控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 16 | 030404034175 | 浴霸开关 | 1.名称：浴霸开关  2.规格、型号：详设计 3.安装方式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 1.00 |  |  |
| 17 | 030411001176 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC25 4.配置形式：暗敷 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 38.34 |  |  |
| 18 | 030411001177 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC20 4.配置形式：暗敷 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 112.93 |  |  |
| 19 | 自编001178 | 凿槽 | 开槽 断面面积 ≤100mm2 | m | 75.00 |  |  |
| 20 | 030411004179 | 电气配线 BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5mm2 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 121.02 |  |  |
| 21 | 030411004180 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5mm2 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 298.20 |  |  |
| 22 | 030502005181 | 电气配线 Cat.5e UTP | 1.名称 ：电气配线 2.规格：Cat.5e UTP 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 15.90 |  |  |
| 23 | 030502005182 | 电气配线 SYWV-75-5 | 1.名称：电气配线 2.型号、规格：SYWV-75-5 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 15.61 |  |  |
| 24 | 030411006183 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格、型号：塑料开关、插座盒 3.安装方式：暗装 4.其他：不含配管接线盒，其他满足设计及规范要求 | 个 | 41.00 |  |  |
| 25 | 030502019184 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 | 链路 | 4.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 | |  |  |  |  |
| 26 | 031001006185 | PP-R给水塑料管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN25，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1.00 |  |  |
| 27 | 031001006186 | PP-R给水塑料管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 12.37 |  |  |
| 28 | 031001006187 | PP-R给水塑料管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 8.39 |  |  |
| 29 | 031001006188 | PP-R热水塑料管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20，2.0MPa(S2.5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 11.49 |  |  |
| 30 | 031001006189 | PP-R热水塑料管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15，2.0MPa(S2.5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 6.99 |  |  |
| 31 | 031001006190 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN100 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 2.85 |  |  |
| 32 | 031001006191 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN75 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN75 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 2.71 |  |  |
| 33 | 031001006192 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN50 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN50 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 2.88 |  |  |
| 34 | 自编001193 | 凿槽 | 开槽 断面面积 ≤100mm2 | m | 50.00 |  |  |
| 35 | 030404033194 | 浴霸 | 1.名称：浴霸 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 台 | 1.00 |  |  |
| 36 | 031004006195 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 1.00 |  |  |
| 37 | 031004010196 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 套 | 1.00 |  |  |
| 38 | 031004003197 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 1.00 |  |  |
| 39 | 031004003198 | 厨房洗涤盆 | 1.名称：厨房洗涤盆 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 1.00 |  |  |
| 40 | 031004004199 | 拖布池 | 1.名称：拖布池 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 1.00 |  |  |
| 41 | 031004014200 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 2.材质：详设计  3.型号、规格：DN50 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 3.00 |  |  |
| 42 | 031004014201 | 洗衣机地漏 DN50 | 1.名称：洗衣机地漏 2.材质：塑料  3.型号、规格：DN50 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 1.00 |  |  |
| 43 | 031002003202 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型：刚性防水套管  2.材质：焊接钢管  3.规格：DN100 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求等 | 个 | 1.00 |  |  |
| 44 | 031003001203 | 全铜截止阀 DN25 | 1.类型：管件  2.材质：全铜  3.规格 ：全铜截止阀 DN25 4.连接形式 ：；螺纹连接 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 45 | 031004014204 | 洗衣机水龙头 DN15 | 1.材质： 全铜不锈钢 2.型号、规格：洗衣机水龙头 DN15  3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 1.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作\C户型（2套）【装饰工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 不含税综合单价 | 不含税合价 |
|
|  |  | 0104 砌筑工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 011609001212 | 原有栏杆拆除及外运 | 1.原有栏杆拆除、外运、处置费 | m | 13.20 |  |  |
| 2 | 011610002213 | 原有门窗拆除及外运 | 1.原有门窗拆除、外运、处置费 | m2 | 8.10 |  |  |
| 3 | 011601001214 | 原有墙体拆除及外运 | 1.原有墙体拆除、外运、处置费 | m3 | 0.24 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0108 门窗工程 | |  |  |  |  |
| 4 | 010802001215 | 铝合金门 | 1.铝合金门 2.做法详见设计图纸 | m2 | 6.72 |  |  |
| 5 | 010801002216 | 实木装饰门 | 1.实木装饰门 2.做法详见设计图纸 | m2 | 7.98 |  |  |
| 6 | 010808007217 | 成品实木门套 | 1.门窗代号及洞口尺寸 ：详设计 2.门窗套展开宽度 ：详设计 3.门窗套材料品种、规格：成品实木门套 | m | 10.40 |  |  |
| 7 | 010807001218 | 断桥铝合金窗 110型 | 1.断桥铝合金窗 110型(6中透光LOW-E+12A+6透明) 2.布置位置见设计图纸 | m2 | 31.86 |  |  |
| 8 | 011502001219 | 304不锈钢金属包边 1.2mm厚 | 1.线条材料品种、规格、颜色 ：304不锈钢金属包边 1.2mm厚 2.其他：满足设计及规范要求 3.基层采用15mm厚阻燃板 | m2 | 10.04 |  |  |
| 9 | 010807004220 | 铝合金纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸 :综合 2.框材质 ：定制铝合金上下三推 3.窗纱材料品种、规格：1.2厚钢纱窗扇 | m2 | 8.64 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0109 屋面及防水工程 | |  |  |  |  |
| 10 | 010902002221 | 1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（天棚面） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 9.96 |  |  |
| 11 | 010903002222 | 1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（墙面） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 78.70 |  |  |
| 12 | 010904002223 | 2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（地面第一道） | 1.2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 22.36 |  |  |
| 13 | 010904002224 | 2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（地面第二道） | 1.2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 22.36 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 14 | 011102003225 | 10.0mm厚800\*800地砖地面 | 1.刷素水泥浆结合层一道 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆+5mm厚水泥膏结合层 3.10.0mm厚800\*800地砖地面 4.同色美缝剂美缝 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 92.82 |  |  |
| 15 | 011102003226 | 10.0mm厚300\*300防滑地砖地面 | 1.10.0mm厚300\*300防滑地砖地面 2.同色美缝剂美缝 3.20mm厚M20砂浆粘接 | m2 | 15.70 |  |  |
| 16 | 011101006227 | 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 15.70 |  |  |
| 17 | 011101006228 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 15.70 |  |  |
| 18 | 011101006229 | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 15.70 |  |  |
| 19 | 011101006230 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 15.70 |  |  |
| 20 | 011101003231 | 1:6水泥炉渣回填找坡,50厚C20细石混凝土刚性层。 | 1.1:6水泥炉渣回填找坡,50厚C20细石混凝土刚性层。 | m2 | 15.70 |  |  |
| 21 | 011108001232 | 飘窗石 | 1.工程部位：飘窗窗台  2.窗台：200mm厚C20细石混凝土 3.找平层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚DSM20预拌砂浆 4.贴结合层厚度、材料种类：30mm厚DSM20预拌砂浆，表面撒水泥粉 5.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石板  6.勾缝材料种类 ：专用美缝剂 7.防护材料种类 ：正面、背面及四周满涂防污剂及防碱剂 8.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 11.20 |  |  |
| 22 | 011108001233 | 黑色门槛石 | 1.工程部位：门槛  2.基层：清理、补烂、清洁，水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类 ：20厚1:2.5水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色 ：20mm厚黑色门槛石  5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 1.46 |  |  |
| 23 | 011105006234 | 1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | 1.9mm阻燃板打底+1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线面层 | m2 | 9.63 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 24 | 011204003235 | 10.0mm厚300\*600爵士白墙面 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层(高度为完成面以上2500mm) 2.10.0mm厚300\*600爵士白墙面(刷瓷砖背胶) 3.同色美缝剂美缝 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 50.87 |  |  |
| 25 | 011204003236 | 10.0mm厚300\*600浅灰墙面 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层(高度为完成面以上2500mm) 2.10.0mm厚300\*600浅灰墙面(刷瓷砖背胶) 3.同色美缝剂美缝 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 45.32 |  |  |
| 26 | 011204003237 | 10.0mm厚400\*800墙砖 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层 2.10.0mm厚400\*800墙砖 3.部位：开槽布管 4.同色美缝剂美缝 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 5.00 |  |  |
| 27 | 011201004238 | 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 81.07 |  |  |
| 28 | 011201004239 | 15厚1:2.5水泥砂浆抹灰层(高度为完成面以上2500mm) | 1.15厚1:2.5水泥砂浆抹灰层(高度为完成面以上2500mm) | m2 | 81.07 |  |  |
| 29 | 011201004240 | 10厚1:2.5水泥砂浆找平层(兼防水保护层)(高度为完成面以上) | 1.10厚1:2.5水泥砂浆找平层(兼防水保护层)(高度为完成面以上) | m2 | 81.07 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0113 天棚工程 | |  |  |  |  |
| 30 | 011302001241 | 0.8mm厚300\*300铝合金扣板吊顶 | 钢筋混凝土楼板 Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 轻钢承载龙骨U38型 配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) L型边龙骨 0.8mm厚300\*300铝合金扣板吊顶 | m2 | 4.62 |  |  |
| 31 | 011302001242 | 0.8mm厚300\*600铝合金扣板吊顶 | 钢筋混凝土楼板 Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 轻钢承载龙骨U38型 配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) L型边龙骨 0.8mm厚300\*600铝合金扣板吊顶 | m2 | 11.70 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 32 | 011406001243 | 墙面乳胶漆 | 1.石膏找平、找补 2.刮白胶腻子找平三遍 3.找补、打磨、砂光 4.抗碱底漆一遍 5.面漆二遍 6.其他满足设计及规范要求 | m2 | 266.73 |  |  |
| 33 | 011406001244 | 天棚乳胶漆 | 1.复合耐碱玻纤网络布处理 2.石膏找平、找补 3.刮白胶腻子找平三遍 4.找补、打磨、砂光 5.抗碱底漆一遍 6.面漆二遍 7.其他满足设计及规范要求 | m2 | 121.94 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | |  |  |  |  |
| 34 | 011503001251 | 置物架 | 1.置物架 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 套 | 4.00 |  |  |
| 35 | 011503001252 | 晾衣架 | 1.晾衣架 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 36 | 011505008253 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 37 | 011210005254 | 卫生间淋浴房隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色 ：钢化玻璃隔断 2.配件品种、规格：配套 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 12.60 |  |  |
| 38 | 011505010255 | 5mm厚银镜 | 1.镜面玻璃品种、规格： 5mm厚银镜 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 4.30 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |
| 39 | 自编256 | 空气检测费 | 1.名称：空气检测费 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 144.04 |  |  |
| 40 | 自编001257 | 日常清洁及成品保护 | 1.名称：日常清洁及成品保护 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 144.04 |  |  |
| 41 | 自编001258 | 开荒完工保洁 | 1.名称：开荒完工保洁 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 144.04 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作\C户型（2套）【安装工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 不含税综合单价 | 不含税合价 |
|
|  |  | 电气工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 030412001267 | 扣板灯 300\*600 | 1.名称：扣板灯 300\*600  2.型号、规格：15W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 4.00 |  |  |
| 2 | 030412001268 | 扣板灯300\*300 | 1.名称：扣板灯300\*300  2.型号、规格：15W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 3 | 030412001269 | 明装筒灯 11W 节能灯 | 1.名称：明装筒灯 2.规格、型号：11W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 4.00 |  |  |
| 4 | 030412001270 | 直径30CM吸顶灯 | 1.名称：直径30CM吸顶灯  2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 5 | 030412001271 | 直径45CM吸顶灯 | 1.名称：直径45CM吸顶灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 4.00 |  |  |
| 6 | 030412001272 | 80\*50吸顶灯 | 1.名称：80\*50吸顶灯 2.型号、规格：20W/T8 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 7 | 030404035273 | 五孔插座 250V 10A | 1.名称：五孔插座  2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 24.00 |  |  |
| 8 | 030404035274 | 五孔插座（防溅水） 250V 10A | 1.名称：五孔插座（防溅水） 2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 14.00 |  |  |
| 9 | 030404035275 | 五孔插座空调暗插座 250V 16A | 1.名称：五孔插座空调暗插座  2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 6.00 |  |  |
| 10 | 030404035276 | 三孔带开关插座 250V 16A | 1.名称：三孔带开关插座 2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 4.00 |  |  |
| 11 | 030502012277 | 电视插座 | 1.名称：电视插座 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 12 | 030502012278 | 数据网络插座 | 1.名称：数据网络插座 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 13 | 030404034279 | 单联单控开关 250V 10A | 1.名称：单联单控开关  2.规格、型号：250V 10A 3.安装方式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 4.00 |  |  |
| 14 | 030404034280 | 双联单控开关 250V 10A | 1.名称：双联单控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 6.00 |  |  |
| 15 | 030404034281 | 单联双控开关 250V 10A | 1.名称：单联双控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 8.00 |  |  |
| 16 | 030404034282 | 浴霸开关 | 1.名称：浴霸开关  2.规格、型号：详设计 3.安装方式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 17 | 030411001283 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC25 4.配置形式：暗敷 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 121.98 |  |  |
| 18 | 030411001284 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC20 4.配置形式：暗敷 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 179.64 |  |  |
| 19 | 自编001285 | 凿槽 | 开槽 断面面积 ≤100mm2 | m | 75.00 |  |  |
| 20 | 030411004286 | 电气配线 BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5mm2 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 389.94 |  |  |
| 21 | 030411004287 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5mm2 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 526.92 |  |  |
| 22 | 030502005288 | 电气配线 Cat.5e UTP | 1.名称 ：电气配线 2.规格：Cat.5e UTP 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 5.52 |  |  |
| 23 | 030502005289 | 电气配线 SYWV-75-5 | 1.名称：电气配线 2.型号、规格：SYWV-75-5 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 6.48 |  |  |
| 24 | 030411006290 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格、型号：塑料开关、插座盒 3.安装方式：暗装 4.其他：不含配管接线盒，其他满足设计及规范要求 | 个 | 84.00 |  |  |
| 25 | 030502019291 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 | 链路 | 4.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 | |  |  |  |  |
| 26 | 031001006292 | PP-R给水塑料管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN25，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 2.66 |  |  |
| 27 | 031001006293 | PP-R给水塑料管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 25.20 |  |  |
| 28 | 031001006294 | PP-R给水塑料管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 12.90 |  |  |
| 29 | 031001006295 | PP-R热水塑料管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20，2.0MPa(S2.5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 21.58 |  |  |
| 30 | 031001006296 | PP-R热水塑料管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15，2.0MPa(S2.5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 11.90 |  |  |
| 31 | 031001006297 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN100 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 4.44 |  |  |
| 32 | 031001006298 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN75 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN75 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 3.12 |  |  |
| 33 | 031001006299 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN50 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN50 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 8.20 |  |  |
| 34 | 自编001300 | 凿槽 | 开槽 断面面积 ≤100mm2 | m | 70.00 |  |  |
| 35 | 030404033301 | 浴霸 | 1.名称：浴霸 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 台 | 2.00 |  |  |
| 36 | 031004006302 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 2.00 |  |  |
| 37 | 031004010303 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 套 | 2.00 |  |  |
| 38 | 031004003304 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 2.00 |  |  |
| 39 | 031004003305 | 厨房洗涤盆 | 1.名称：厨房洗涤盆 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 2.00 |  |  |
| 40 | 031004004306 | 拖布池 | 1.名称：拖布池 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 2.00 |  |  |
| 41 | 031004014307 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 2.材质：详设计  3.型号、规格：DN50 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 6.00 |  |  |
| 42 | 031004014308 | 洗衣机地漏 DN50 | 1.名称：洗衣机地漏 2.材质：塑料  3.型号、规格：DN50 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 2.00 |  |  |
| 43 | 031002003309 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型：刚性防水套管  2.材质：焊接钢管  3.规格：DN100 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作\D户型（1套）【装饰工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 不含税综合单价 | 不含税合价 |
|
|  |  | 0104 砌筑工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 011601001317 | 原有墙体拆除及外运 | 1.原有墙体拆除、外运、处置费 | m3 | 0.84 |  |  |
| 2 | 011609001318 | 原有栏杆拆除及外运 | 1.原有栏杆拆除、外运、处置费 | m | 6.90 |  |  |
| 3 | 011610002319 | 原有门窗拆除及外运 | 1.原有门窗拆除、外运、处置费 | m2 | 4.05 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0108 门窗工程 | |  |  |  |  |
| 4 | 010802001320 | 铝合金门 | 1.铝合金门 2.做法详见设计图纸 | m2 | 3.36 |  |  |
| 5 | 010801002321 | 实木装饰门 | 1.实木装饰门 2.做法详见设计图纸 | m2 | 5.88 |  |  |
| 6 | 010808007322 | 成品实木门套 | 1.门窗代号及洞口尺寸 ：详设计 2.门窗套展开宽度 ：详设计 3.门窗套材料品种、规格：成品实木门套 | m | 5.20 |  |  |
| 7 | 010807001323 | 断桥铝合金窗 110型 | 1.断桥铝合金窗 110型(6中透光LOW-E+12A+6透明) 2.布置位置见设计图纸 | m2 | 4.05 |  |  |
| 8 | 011502001324 | 304不锈钢金属包边 1.2mm厚 | 1.线条材料品种、规格、颜色 ：304不锈钢金属包边 1.2mm厚 2.其他：满足设计及规范要求 3.基层采用15mm厚阻燃板 | m2 | 5.21 |  |  |
| 9 | 010807004325 | 铝合金纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸 :综合 2.框材质 ：定制铝合金上下三推 3.窗纱材料品种、规格：1.2厚钢纱窗扇 | m2 | 4.32 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0109 屋面及防水工程 | |  |  |  |  |
| 10 | 010902002326 | 1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（天棚面） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 9.20 |  |  |
| 11 | 010903002327 | 1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（墙面） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 58.80 |  |  |
| 12 | 010904002328 | 2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（地面第一道） | 1.2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 16.09 |  |  |
| 13 | 010904002329 | 2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（地面第二道） | 1.2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 16.09 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 14 | 011102003330 | 10.0mm厚800\*800地砖地面 | 1.刷素水泥浆结合层一道 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆+5mm厚水泥膏结合层 3.10.0mm厚800\*800地砖地面 4.同色美缝剂美缝 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 46.59 |  |  |
| 15 | 011102003331 | 10.0mm厚300\*300防滑地砖地面 | 1.10.0mm厚300\*300防滑地砖地面 2.同色美缝剂美缝 3.20mm厚M20砂浆粘接 | m2 | 12.80 |  |  |
| 16 | 011101006332 | 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 12.80 |  |  |
| 17 | 011101006333 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 12.80 |  |  |
| 18 | 011101006334 | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 12.80 |  |  |
| 19 | 011101006335 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 12.80 |  |  |
| 20 | 011101003336 | 1:6水泥炉渣回填找坡,50厚C20细石混凝土刚性层。 | 1.1:6水泥炉渣回填找坡,50厚C20细石混凝土刚性层。 | m2 | 12.80 |  |  |
| 21 | 011108001337 | 飘窗石 | 1.工程部位：飘窗窗台  2.窗台：200mm厚C20细石混凝土 3.找平层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚DSM20预拌砂浆 4.贴结合层厚度、材料种类：30mm厚DSM20预拌砂浆，表面撒水泥粉 5.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石板  6.勾缝材料种类 ：专用美缝剂 7.防护材料种类 ：正面、背面及四周满涂防污剂及防碱剂 8.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 2.03 |  |  |
| 22 | 011108001338 | 黑色门槛石 | 1.工程部位：门槛  2.基层：清理、补烂、清洁，水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类 ：20厚1:2.5水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色 ：20mm厚黑色门槛石  5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 0.83 |  |  |
| 23 | 011105006339 | 1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | 1.9mm阻燃板打底+1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线面层 | m2 | 4.82 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 24 | 011204003340 | 10.0mm厚300\*600爵士白墙面 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层(高度为完成面以上2500mm) 2.10.0mm厚300\*600爵士白墙面(刷瓷砖背胶) 3.同色美缝剂美缝 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 28.68 |  |  |
| 25 | 011204003341 | 10.0mm厚300\*600浅灰墙面 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层(高度为完成面以上2500mm) 2.10.0mm厚300\*600浅灰墙面(刷瓷砖背胶) 3.同色美缝剂美缝 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 37.44 |  |  |
| 26 | 011204003342 | 10.0mm厚400\*800墙砖 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层 2.10.0mm厚400\*800墙砖 3.部位：开槽布管 4.同色美缝剂美缝 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 3.00 |  |  |
| 27 | 011201004343 | 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 58.56 |  |  |
| 28 | 011201004344 | 15厚1:2.5水泥砂浆抹灰层(高度为完成面以上2500mm) | 1.15厚1:2.5水泥砂浆抹灰层(高度为完成面以上2500mm) | m2 | 58.56 |  |  |
| 29 | 011201004345 | 10厚1:2.5水泥砂浆找平层(兼防水保护层)(高度为完成面以上) | 1.10厚1:2.5水泥砂浆找平层(兼防水保护层)(高度为完成面以上) | m2 | 58.56 |  |  |
| 30 | 011207001346 | 卫生间包管 | 1.30\*40木方龙骨间距400mm+12mm阻燃板基层+9.5mm纸面石膏板 | m2 | 3.68 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0113 天棚工程 | |  |  |  |  |
| 31 | 011302001347 | 0.8mm厚300\*300铝合金扣板吊顶 | 钢筋混凝土楼板 Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 轻钢承载龙骨U38型 配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) L型边龙骨 0.8mm厚300\*300铝合金扣板吊顶 | m2 | 2.66 |  |  |
| 32 | 011302001348 | 0.8mm厚300\*600铝合金扣板吊顶 | 钢筋混凝土楼板 Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 轻钢承载龙骨U38型 配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) L型边龙骨 0.8mm厚300\*600铝合金扣板吊顶 | m2 | 10.12 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 33 | 011406001349 | 墙面乳胶漆 | 1.石膏找平、找补 2.刮白胶腻子找平三遍 3.找补、打磨、砂光 4.抗碱底漆一遍 5.面漆二遍 6.其他满足设计及规范要求 | m2 | 122.06 |  |  |
| 34 | 011406001350 | 天棚乳胶漆 | 1.复合耐碱玻纤网络布处理 2.石膏找平、找补 3.刮白胶腻子找平三遍 4.找补、打磨、砂光 5.抗碱底漆一遍 6.面漆二遍 7.其他满足设计及规范要求 | m2 | 52.17 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | |  |  |  |  |
| 35 | 011503001357 | 置物架 | 1.置物架 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 套 | 4.00 |  |  |
| 36 | 011503001358 | 晾衣架 | 1.晾衣架 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 37 | 011505008359 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 38 | 011505010360 | 5mm厚银镜 | 1.镜面玻璃品种、规格： 5mm厚银镜 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 2.15 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |
| 39 | 自编361 | 空气检测费 | 1.名称：空气检测费 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 80.15 |  |  |
| 40 | 自编001362 | 日常清洁及成品保护 | 1.名称：日常清洁及成品保护 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 80.15 |  |  |
| 41 | 自编001363 | 开荒完工保洁 | 1.名称：开荒完工保洁 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 80.15 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作\D户型（1套）【安装工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 不含税综合单价 | 不含税合价 |
|
|  |  | 电气工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 030412001372 | 扣板灯 | 1.名称：扣板灯  2.型号、规格：15W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 2 | 030412001373 | 明装筒灯 | 1.名称：明装筒灯 2.规格、型号：11W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 3.00 |  |  |
| 3 | 030412001374 | 直径30CM吸顶灯 | 1.名称：直径30CM吸顶灯  2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 4 | 030412001375 | 直径45CM吸顶灯 | 1.名称：直径45CM吸顶灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 5 | 030412001376 | 直径45CM吸顶灯（方形） | 1.名称：直径45CM吸顶灯（方形） 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 6 | 030412001377 | 80\*50吸顶灯 | 1.名称：80\*50吸顶灯 2.型号、规格：20W/T8 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 7 | 030404035378 | 五孔插座 250V 10A | 1.名称：五孔插座  2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 9.00 |  |  |
| 8 | 030404035379 | 五孔插座（防溅水） 250V 10A | 1.名称：五孔插座（防溅水） 2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 8.00 |  |  |
| 9 | 030404035380 | 五孔插座空调暗插座 250V 16A | 1.名称：五孔插座空调暗插座  2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 10 | 030404035381 | 三孔带开关插座 250V 16A | 1.名称：三孔带开关插座 2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 11 | 030502012382 | 电视插座 | 1.名称：电视插座 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 1.00 |  |  |
| 12 | 030502012383 | 数据网络插座 | 1.名称：数据网络插座 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 1.00 |  |  |
| 13 | 030404034384 | 单联单控开关 250V 10A | 1.名称：单联单控开关  2.规格、型号：250V 10A 3.安装方式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 3.00 |  |  |
| 14 | 030404034385 | 双联单控开关 250V 10A | 1.名称：双联单控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 15 | 030404034386 | 单联双控开关 250V 10A | 1.名称：单联双控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 4.00 |  |  |
| 16 | 030404034387 | 浴霸开关 | 1.名称：浴霸开关  2.规格、型号：详设计 3.安装方式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 17 | 030411001388 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC25 4.配置形式：暗敷 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 69.59 |  |  |
| 18 | 030411001389 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC20 4.配置形式：暗敷 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 99.27 |  |  |
| 19 | 自编001390 | 凿槽 | 开槽 断面面积 ≤100mm2 | m | 45.00 |  |  |
| 20 | 030411004391 | 电气配线 BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5mm2 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 217.77 |  |  |
| 21 | 030411004392 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5mm2 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 291.30 |  |  |
| 22 | 030502005393 | 电气配线 Cat.5e UTP | 1.名称 ：电气配线 2.规格：Cat.5e UTP 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 2.88 |  |  |
| 23 | 030502005394 | 电气配线 SYWV-75-5 | 1.名称：电气配线 2.型号、规格：SYWV-75-5 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 3.29 |  |  |
| 24 | 030411006395 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格、型号：塑料开关、插座盒 3.安装方式：暗装 4.其他：不含配管接线盒，其他满足设计及规范要求 | 个 | 47.00 |  |  |
| 25 | 030502019396 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 | 链路 | 2.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 | |  |  |  |  |
| 26 | 031001006397 | PP-R给水塑料管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN25，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1.90 |  |  |
| 27 | 031001006398 | PP-R给水塑料管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 15.41 |  |  |
| 28 | 031001006399 | PP-R给水塑料管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 13.53 |  |  |
| 29 | 031001006400 | PP-R热水塑料管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20，2.0MPa(S2.5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 13.08 |  |  |
| 30 | 031001006401 | PP-R热水塑料管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15，2.0MPa(S2.5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 11.76 |  |  |
| 31 | 031001006402 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN100 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 5.04 |  |  |
| 32 | 031001006403 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN75 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN75 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 2.50 |  |  |
| 33 | 031001006404 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN50 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN75 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 5.69 |  |  |
| 34 | 自编001405 | 凿槽 | 开槽 断面面积 ≤100mm2 | m | 75.00 |  |  |
| 35 | 030404033406 | 浴霸 | 1.名称：浴霸 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 台 | 2.00 |  |  |
| 36 | 031004006407 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 2.00 |  |  |
| 37 | 031004010408 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 套 | 2.00 |  |  |
| 38 | 031004003409 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 2.00 |  |  |
| 39 | 031004003410 | 厨房洗涤盆 | 1.名称：厨房洗涤盆 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 1.00 |  |  |
| 40 | 031004004411 | 拖布池 | 1.名称：拖布池 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 2.00 |  |  |
| 41 | 031004014412 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 2.材质：详设计  3.型号、规格：DN50 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 4.00 |  |  |
| 42 | 031004014413 | 洗衣机地漏 DN50 | 1.名称：洗衣机地漏 2.材质：塑料  3.型号、规格：DN50 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 1.00 |  |  |
| 43 | 031002003414 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型：刚性防水套管  2.材质：焊接钢管  3.规格：DN100 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 44 | 031003001415 | 全铜截止阀 DN25 | 1.类型：管件  2.材质：全铜  3.规格 ：全铜截止阀 DN25 4.连接形式 ：；螺纹连接 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 45 | 031004014416 | 洗衣机水龙头 DN15 | 1.材质： 全铜不锈钢 2.型号、规格：洗衣机水龙头 DN15  3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 1.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作\E户型（1套）【装饰工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 不含税综合单价 | 不含税合价 |
|
|  |  | 0104 砌筑工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 011609001424 | 原有栏杆拆除及外运 | 1.原有栏杆拆除、外运、处置费 | m | 8.80 |  |  |
| 2 | 011601001425 | 原有墙体拆除及外运 | 1.原有墙体拆除、外运、处置费 | m3 | 0.84 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0108 门窗工程 | |  |  |  |  |
| 3 | 010802001426 | 铝合金门 | 1.铝合金门 2.做法详见设计图纸 | m2 | 7.01 |  |  |
| 4 | 010801002427 | 实木装饰门 | 1.实木装饰门 2.做法详见设计图纸 | m2 | 1.89 |  |  |
| 5 | 010808007428 | 成品实木门套 | 1.门窗代号及洞口尺寸 ：详设计 2.门窗套展开宽度 ：详设计 3.门窗套材料品种、规格：成品实木门套 | m | 5.20 |  |  |
| 6 | 011502001429 | 304不锈钢金属包边 1.2mm厚 | 1.线条材料品种、规格、颜色 ：304不锈钢金属包边 1.2mm厚 2.其他：满足设计及规范要求 3.基层采用15mm厚阻燃板 | m2 | 5.46 |  |  |
| 7 | 010807004430 | 铝合金纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸 :综合 2.框材质 ：定制铝合金上下三推 3.窗纱材料品种、规格：1.2厚钢纱窗扇 | m2 | 3.60 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0109 屋面及防水工程 | |  |  |  |  |
| 8 | 010902002431 | 1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（天棚面） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 8.22 |  |  |
| 9 | 010903002432 | 1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（墙面） | 1.1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 55.22 |  |  |
| 10 | 010904002433 | 2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（地面第一道） | 1.2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 14.90 |  |  |
| 11 | 010904002434 | 2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（地面第二道） | 1.2.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 | m2 | 14.90 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 12 | 011102003435 | 10.0mm厚800\*800地砖地面 | 1.刷素水泥浆结合层一道 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆+5mm厚水泥膏结合层 3.10.0mm厚800\*800地砖地面 4.同色美缝剂美缝 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 53.72 |  |  |
| 13 | 011102003436 | 10.0mm厚300\*300防滑地砖地面 | 1.10.0mm厚300\*300防滑地砖地面 2.同色美缝剂美缝 3.20mm厚M20砂浆粘接 | m2 | 13.69 |  |  |
| 14 | 011101006437 | 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 13.69 |  |  |
| 15 | 011101006438 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 13.69 |  |  |
| 16 | 011101006439 | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 13.69 |  |  |
| 17 | 011101006440 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 13.69 |  |  |
| 18 | 011101003441 | 1:6水泥炉渣回填找坡,50厚C20细石混凝土刚性层。 | 1.1:6水泥炉渣回填找坡,50厚C20细石混凝土刚性层。 | m2 | 13.69 |  |  |
| 19 | 011108001442 | 飘窗石 | 1.工程部位：飘窗窗台  2.窗台：200mm厚C20细石混凝土 3.找平层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚DSM20预拌砂浆 4.贴结合层厚度、材料种类：30mm厚DSM20预拌砂浆，表面撒水泥粉 5.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石板  6.勾缝材料种类 ：专用美缝剂 7.防护材料种类 ：正面、背面及四周满涂防污剂及防碱剂 8.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 4.15 |  |  |
| 20 | 011108001443 | 黑色门槛石 | 1.工程部位：门槛  2.基层：清理、补烂、清洁，水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类 ：20厚1:2.5水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色 ：20mm厚黑色门槛石  5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 1.22 |  |  |
| 21 | 011105006444 | 1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | 1.9mm阻燃板打底+1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线面层 | m2 | 6.17 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 22 | 011204003445 | 10.0mm厚300\*600爵士白墙面 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层(高度为完成面以上2500mm) 2.10.0mm厚300\*600爵士白墙面(刷瓷砖背胶) 3.同色美缝剂美缝 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 19.71 |  |  |
| 23 | 011204003446 | 10.0mm厚300\*600浅灰墙面 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层(高度为完成面以上2500mm) 2.10.0mm厚300\*600浅灰墙面(刷瓷砖背胶) 3.同色美缝剂美缝 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 36.90 |  |  |
| 24 | 011204003447 | 10.0mm厚400\*800墙砖 | 1.15厚1:2水泥砂浆结合层 2.10.0mm厚400\*800墙砖 3.部位：开槽布管 4.同色美缝剂美缝 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 3.00 |  |  |
| 25 | 011201004448 | 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 56.61 |  |  |
| 26 | 011201004449 | 15厚1:2.5水泥砂浆抹灰层(高度为完成面以上2500mm) | 1.15厚1:2.5水泥砂浆抹灰层(高度为完成面以上2500mm) | m2 | 56.61 |  |  |
| 27 | 011201004450 | 10厚1:2.5水泥砂浆找平层(兼防水保护层)(高度为完成面以上) | 1.10厚1:2.5水泥砂浆找平层(兼防水保护层)(高度为完成面以上) | m2 | 56.61 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0113 天棚工程 | |  |  |  |  |
| 28 | 011302001451 | 0.8mm厚300\*300铝合金扣板吊顶 | 钢筋混凝土楼板 Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 轻钢承载龙骨U38型 配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) L型边龙骨 0.8mm厚300\*300铝合金扣板吊顶 | m2 | 7.60 |  |  |
| 29 | 011302001452 | 0.8mm厚300\*600铝合金扣板吊顶 | 钢筋混凝土楼板 Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 轻钢承载龙骨U38型 配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) L型边龙骨 0.8mm厚300\*600铝合金扣板吊顶 | m2 | 4.29 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 30 | 011406001453 | 墙面乳胶漆 | 1.石膏找平、找补 2.刮白胶腻子找平三遍 3.找补、打磨、砂光 4.抗碱底漆一遍 5.面漆二遍 6.其他满足设计及规范要求 | m2 | 167.53 |  |  |
| 31 | 011406001454 | 天棚乳胶漆 | 1.复合耐碱玻纤网络布处理 2.石膏找平、找补 3.刮白胶腻子找平三遍 4.找补、打磨、砂光 5.抗碱底漆一遍 6.面漆二遍 7.其他满足设计及规范要求 | m2 | 61.28 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | |  |  |  |  |
| 32 | 011503001462 | 置物架 | 1.置物架 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 套 | 4.00 |  |  |
| 33 | 011503001463 | 晾衣架 | 1.晾衣架 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 34 | 011505008464 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒 2.按设计需完成本项目的所有相关工作内容综合考虑报价 3.预埋件综合考虑在单价中 4.其他：满足规范及现行施工验收要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 35 | 011505010465 | 5mm厚银镜 | 1.镜面玻璃品种、规格： 5mm厚银镜 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 2.15 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |
| 36 | 自编466 | 空气检测费 | 1.名称：空气检测费 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 94.75 |  |  |
| 37 | 自编001467 | 日常清洁及成品保护 | 1.名称：日常清洁及成品保护 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 94.75 |  |  |
| 38 | 自编001468 | 开荒完工保洁 | 1.名称：开荒完工保洁 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 94.75 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目劳务协作\E户型（1套）【安装工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 不含税综合单价 | 不含税合价 |
|
|  |  | 电气工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 030412001477 | 扣板灯 | 1.名称：扣板灯  2.型号、规格：15W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 2 | 030412001478 | 明装筒灯 | 1.名称：明装筒灯 2.规格、型号：11W 节能灯 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 3.00 |  |  |
| 3 | 030412001479 | 直径30CM吸顶灯 | 1.名称：直径30CM吸顶灯  2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 4 | 030412001480 | 直径45CM吸顶灯 | 1.名称：直径45CM吸顶灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 3.00 |  |  |
| 5 | 030412001481 | 直径45CM吸顶灯（方形） | 1.名称：直径45CM吸顶灯（方形） 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 6 | 030412001482 | 80\*50吸顶灯 | 1.名称：80\*50吸顶灯 2.型号、规格：20W/T8 3.安装形式：吸顶安装 4.含灯具光源、灯具附件、支架、补刷（喷）油漆等 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 7 | 030404035483 | 五孔插座 250V 10A | 1.名称：五孔插座  2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 21.00 |  |  |
| 8 | 030404035484 | 五孔插座（防溅水） 250V 10A | 1.名称：五孔插座（防溅水） 2.规格、型号：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 8.00 |  |  |
| 9 | 030404035485 | 五孔插座空调暗插座 250V 16A | 1.名称：五孔插座空调暗插座  2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 4.00 |  |  |
| 10 | 030404035486 | 三孔带开关插座 250V 16A | 1.名称：三孔带开关插座 2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 11 | 030502012487 | 电视插座 | 1.名称：电视插座 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 4.00 |  |  |
| 12 | 030502012488 | 数据网络插座 | 1.名称：数据网络插座 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 4.00 |  |  |
| 13 | 030404034489 | 单联单控开关 250V 10A | 1.名称：单联单控开关  2.规格、型号：250V 10A 3.安装方式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 3.00 |  |  |
| 14 | 030404034490 | 双联单控开关 250V 10A | 1.名称：双联单控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 15 | 030404034491 | 单联双控开关 250V 10A | 1.名称：单联双控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 6.00 |  |  |
| 16 | 030404034492 | 双联双控开关 250V 10A | 1.名称：双联双控开关 2.规格、型号：10A 250V 3.安装方式：暗装 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 17 | 030404034493 | 浴霸开关 | 1.名称：浴霸开关  2.规格、型号：详设计 3.安装方式：暗装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 个 | 2.00 |  |  |
| 18 | 030411001494 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC25 4.配置形式：暗敷 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 70.91 |  |  |
| 19 | 030411001495 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC20 4.配置形式：暗敷 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 152.00 |  |  |
| 20 | 自编001496 | 凿槽 | 开槽 断面面积 ≤100mm2 | m | 85.00 |  |  |
| 21 | 030411004497 | 电气配线 BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5mm2 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 197.28 |  |  |
| 22 | 030411004498 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV-2.5mm2 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 417.37 |  |  |
| 23 | 030502005499 | 电气配线 Cat.5e UTP | 1.名称 ：电气配线 2.规格：Cat.5e UTP 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 34.58 |  |  |
| 24 | 030502005500 | 电气配线 SYWV-75-5 | 1.名称：电气配线 2.型号、规格：SYWV-75-5 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 37.31 |  |  |
| 25 | 030411006501 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格、型号：塑料开关、插座盒 3.安装方式：暗装 4.其他：不含配管接线盒，其他满足设计及规范要求 | 个 | 67.00 |  |  |
| 26 | 030502019502 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 | 链路 | 8.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 | |  |  |  |  |
| 27 | 031001006503 | PP-R给水塑料管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN25，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1.35 |  |  |
| 28 | 031001006504 | PP-R给水塑料管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 18.12 |  |  |
| 29 | 031001006505 | PP-R给水塑料管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15，1.0MPa(S5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 13.09 |  |  |
| 30 | 031001006506 | PP-R热水塑料管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20，2.0MPa(S2.5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 16.74 |  |  |
| 31 | 031001006507 | PP-R热水塑料管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15，2.0MPa(S2.5系列) 4.连接形式：承插式电热熔连接 5.附件及数量：包含管道及管件的制作安装工作 6.管道压力试验、消毒：满足设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 11.08 |  |  |
| 32 | 031001006508 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN100 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 4.50 |  |  |
| 33 | 031001006509 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN75 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN75 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 5.57 |  |  |
| 34 | 031001006510 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN50 | 1.名称：加厚型UPVC实壁排水管 2.介质：排水 3.材质、规格：DN50 4.连接形式：粘接 5.其它：满足设计及规范要求 | m | 2.32 |  |  |
| 35 | 自编001511 | 凿槽 | 开槽 断面面积 ≤30mm2 | m | 60.00 |  |  |
| 36 | 030404033512 | 浴霸 | 1.名称：浴霸 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.其它：满足设计、规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 台 | 2.00 |  |  |
| 37 | 031004006513 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 1.00 |  |  |
| 38 | 031004010514 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 套 | 1.00 |  |  |
| 39 | 031004003515 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 2.00 |  |  |
| 40 | 031004003516 | 厨房洗涤盆 | 1.名称：厨房洗涤盆 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 1.00 |  |  |
| 41 | 031004004517 | 拖布池 | 1.名称：拖布池 2.组装形式：成套  3.附件名称、数量：含水龙头、角阀、金属软管、存水弯等给排水附件和五金配件 | 组 | 1.00 |  |  |
| 42 | 031004014518 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 2.材质：详设计  3.型号、规格：DN50 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 5.00 |  |  |
| 43 | 031004014519 | 洗衣机地漏 DN50 | 1.名称：洗衣机地漏 2.材质：塑料  3.型号、规格：DN50 4.安装方式：埋地安装 | 个 | 1.00 |  |  |
| 44 | 031002003520 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型：刚性防水套管  2.材质：焊接钢管  3.规格：DN100 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求等 | 个 | 3.00 |  |  |
| 45 | 031003001521 | 全铜截止阀 DN25 | 1.类型：管件  2.材质：全铜  3.规格 ：全铜截止阀 DN25 4.连接形式 ：；螺纹连接 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 46 | 031004014522 | 洗衣机水龙头 DN15 | 1.材质： 全铜不锈钢 2.型号、规格：洗衣机水龙头 DN15  3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 1.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

二、法定代表人身份证明书

单位名称： （比选申请人全称）

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选申请人全称） 的法定代表人 。

特此证明。

比选申请人（盖公章）： （比选申请人全称）

日 期： 年 月 日

三、法定代表人授权委托书

致： （比选人）

本人 （姓名） 系 （比选申请人全称） 的法定代表人，现授权委托 （被委托人姓名、职务） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别： 年龄：

身份证号码：

比选申请人： （盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、 比选申请人资格信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  | | |
| 住 所 |  | | |
| 法定代表人 |  | | |
| 企业类型 |  | | |
| 资质等级 |  | | |
| 经营范围 |  | | |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |
| 营业期限 |  | | |

注：后附：营业执照复印件、资格证明（比选申请单位在《蜀道投资集团有限责任公司 协作方管理平台》中处于“已入库”状态。（提供相应截图））等比选单位认为与本项目有关的文件并加盖鲜章。

**比选申请人：（公章）**

**法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）**

**年　　　月　　　日**

五、项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 执业资格或经验 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：可根据“量化评分标准、评分依据”配备项目机构组成人员，以上人员应附相应的身份证、执业资格（如有）、社保或劳动合同等相应证书。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

**比选申请人：（公章）**

**法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）**

**年　　　月　　　日**

### 六、比选申请人承揽业绩情况表

**序号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 实施内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书，并加盖申请人的公章。

七、项目实施方案

（格式自拟）

八、其它

1、信誉承诺

信誉承诺

（1）我单位在近三年内（2022年1月1日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止比选申请（比选）等；

（2）我单位在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；

（3）我单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人的比选申请人；

（4）近三年内（2022年1月1日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”

(5)我单位提供的的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。

（6）我单位与比选人（其余比选申请人）不存在利害关系。

（7）我单位法定代表人与比选人（其余比选申请人）不为同一人；不存在控股、管理关系。

比选申请人： （盖单位章）

年  月  日

注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。

1. 相关信用截图

①在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图或信用报告）

②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图或信用报告）