川高会理交旅融合特色项目A区（一期）一标段展示区电梯设备采购安装

### 比选申请文件

### 比选申请人:

2023年 月 日比选申请文件目录

1. 比选申请函
2. 法定代表人身份证明书
3. 法定代表人授权委托书
4. 工程量清单
5. 比选申请人资格信息
6. 项目管理机构组成表
7. 主要人员简历表
8. 比选申请人承揽业绩情况表
9. 制造商授权书
10. 项目实施方案
11. 其它

一、 比选申请函

致：会理川高特色小镇开发有限责任公司

按照贵方川高会理交旅融合特色项目A区（一期）一标段展示区电梯设备采购安装的要求，本文件签署人 （姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表　　　　　 （比选申请人的名称）递交下列文件的一份正本、两份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方己仔细研究了川高会理交旅融合特色项目A区（一期）一标段展示区电梯设备采购安装文件的全部内容，愿意以含税总价为 元（大写： ），税率 **%**的比选申请报价，工期以甲方工程师下发的供货计划（排产通知单）为准。乙方应在收到预付款后60 个日历天内确保所有电梯设备运至现场。安装工期为15个日历天。电梯设备供应及安装的工期应满足总承包人的总工期的进度要求。具体详见合同条款，按比选文件规定和合同约定实施，达到国家现行验收合格标准。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，其中选资格将被取消。我方承诺如中选将向代理公司支付代理服务费。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起60个日历天内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交的比选文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。

比选申请人：（盖章）

公司地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日 期：

二、法定代表人身份证明书

单位名称： （比选申请人全称）

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选申请人全称） 的法定代表人 。

特此证明。

比选申请人（盖公章）： （比选申请人全称）

日 期： 年 月 日

三、法定代表人授权委托书

致： （比选人）

本人 （姓名） 系 （比选申请人全称） 的法定代表人，现授权委托 （被委托人姓名、职务） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别： 年龄：

身份证号码：

比选申请人： （盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、 工程量清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **总 说 明** | | |
| 工程名称： | 川高会理交旅融合特色项目A区（一期）一标段展示区电梯设备采购安装工程 |  |
| 1.工程概况：本项目位于凉山州会理县城南办事处片区，项目用地西临京昆线（G108）, 北临 S310，通过 G108与会理县城连接，距离会理古城仅 6 公里。A区(一期)项目位于川高会理交旅融合特色项目A区995亩规划范围内，A区(一期)项目总建筑面积约29.9万平方米，其中地上建筑面积约23.9万平方米，地下建筑面积约6万平方米，地上建筑以高层住宅和低层合院住宅产品为主，配套物业及生活配套、中心商业区等、用房。  建设规模：/  工程特征：/  计划工期：/  施工现场实际情况：具备生产条件  自然地理条件：/  环境保护要求：/ 2.工程招标和专业工程发包范围：本次招标范围为川高会理交旅融合特色项目A区（一期）一标段展示区电梯，共计2台。 3.工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范；2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知（川建造价发〔2019〕181号）；现行的规范、标准、技术资料； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：设备产品应符合国家及行业标准，达到国家以及行业环保要求，包括但不限于：提供产品的质量需符合施工图设计说明及各项技术要求、符合国家《电梯制造与安装安全规范》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装》及《特种设备安全技术规范制定导则》，符合合同附件的配置和技术要求。本工程电梯的安装、调试、试运行和验收应按照国家现行相关标准规范进行。包括但不限于以下标准及规范（国内没有相应标准、规范的，甲方向乙方提出施工技术要求，乙方应按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方、监理及乙方有关专家论证后可执行）：《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯试验方法》、《电梯安装验收规范》、《电梯工程施工质量验收规范》。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 5.其他需要说明的问题：本次招标方式按乙方根据招标提供的技术要求、基础图纸进行报价，最终按投标不含税总价包干执行。总价包含包括设备的生产出厂费、包装费、运输费、仓储费、电梯特检后交付前的电梯使用费；所需的辅助材料、配件（含五方对讲主机）、资料的全部费用；有关税金和规费（包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用）、保险费（包括建筑工程团体人身意外伤害险、第三者责任险等）、技术服务费、维修保养费以及第二年的设备检验费用、交付前的设备自然磨损配件更换以及调试；合理的利润以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险等。 6.本次品牌要求：奥的斯OTIS电梯、迅达Schindler电梯、蒂森克虏伯thyssenkrupp电梯、通力KONE电梯、三菱Mitsubishi电梯、日立HITACHI电梯、东芝Toshiba电梯、富士达FUJITEC电梯、富士FUJI电梯、西门子电梯等同档次品牌电梯。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **川高会理交旅融合特色项目A区（一期）一标段展示区电梯设备采购与安装工程招标清单** | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 川高会理交旅融合特色项目A区（一期）一标段展示区电梯设备采购与安装工程 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 不含税综合单价（元） | 税金 9 %（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|
|  | 展示区电梯安装工程（2#地块DD01） | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 客梯兼无障碍电梯（6层站） | 1.名称：1#电梯 客梯兼无障碍电梯（无机房电梯） 2.参数：详设计及招标技术要求 3.用途：客梯兼无障碍电梯 4.层数：6层 5.站数：6 6.提升高度、速度：22.45m、1m/s  7.运转调试要求：满足设计及规范要求 8.含电气安装、电梯本体、随行电缆、电梯运行监控分屏、五方对讲设备、随行电缆安装、电梯控制柜安装、轿厢、轿厢门装饰等完成电梯安装的所有工作内容 9.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限2年以及保修期内的检测验收费用；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等 10.其他：满足设计及规范要求 11.非贯通门，开门尺寸900\*2100，轿厢高度2400，载重1000KG，预留装饰重量150KG，扶手为单根扁形扶手，轿厢装饰发纹不锈钢 12.报价综合考虑电梯验收后、竣工交付前甲方的临时使用、交付前的二次调试、使用期间非人为损坏的更换配件以及仓库储存的费用 13.包含大型设备进出场费 | 部 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 客梯兼无障碍电梯（6层站） | 1.名称：2#电梯 客梯兼无障碍电梯（无机房电梯） 2.参数：详设计及招标技术要求 3.用途：客梯兼无障碍电梯 4.层数：6层 5.站数：6 6.提升高度、速度：22.6m、1m/s  7.运转调试要求：满足设计及规范要求 8.含电气安装、电梯本体、随行电缆、电梯运行监控分屏、五方对讲设备、随行电缆安装、电梯控制柜安装、轿厢、轿厢门装饰等完成电梯安装的所有工作内容 9.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限2年以及保修期内的检测验收费用；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等 10.其他：满足设计及规范要求 11.非贯通门，开门尺寸900\*2100，轿厢高度2800，载重1000KG，预留装饰重量350KG，扶手为单根扁形扶手，轿厢装饰发纹不锈钢 12.报价综合考虑电梯验收后、竣工交付前甲方的临时使用、交付前的二次调试、使用期间非人为损坏的更换配件以及仓库储存的费用 13.包含大型设备进出场费 | 部 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯构成部件、构件及易损件清单明细 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 产地 | 单价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上明细仅为后期发生设备损坏时，界定损坏价值，定损金额。 | | | | | | |

五、比选申请人资格信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  | | |
| 住 所 |  | | |
| 法定代表人 |  | | |
| 企业类型 |  | | |
| 资质等级 |  | | |
| 经营范围 |  | | |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |
| 营业期限 |  | | |

注：后附：营业执照、资质证书（如有）等比选单位认为与本项目有关的证书复印件。

**比选申请人：（公章）**

**法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）**

**年　　　月　　　日**

六、项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**比选申请人：（公章）**

**法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）**

**年　　　月　　　日**

七、主要人员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 年龄 |  | 学历 | |  | |
| 职称 |  | | 职务 |  | 拟在本合同任职 | |  | |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | | |
| 时间 | | 参加过的类似项目 | | | | 担任职务 | | 发包人 |
|  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | |  |

注：“主要人员简历表”中人员应附相应的注册证书（如有）、身份证、学历证（如有）、社保等相应证书。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

**比选申请人：（公章）**

**法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）**

**年　　　月　　　日**

### 八、比选申请人承揽业绩情况表

**序号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 实施内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书，并加盖申请人的公章。

### 九、制造商授权书

**制造商授权书**

致： （招标人）

我单位 （制造商名称）是按 （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 （制造商地址）。兹授权按 （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 （投标人的单位地址）的 （投标人名称）以我单位制造的 （设备名称）进行 （项目名称） 标段投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限： 。

投标人名称： （盖单位章） 制造商名称： （盖单位章）

签字人姓名： 签字人姓名：

注：若投标人为销售代理商提供；若为生产厂家，则可不填写本表。十、项目实施方案

（格式自拟）

包含不限于①工程电梯售后服务承诺书【包含内容: 例行保养、24小时排除故障及修理、定期检查、定期拜访、维保服务计划（包括例行检查及紧急修理服务承诺）等】；②产品保护措施；③电梯构成部件、构件及易损件清单明细。

十一、其它

1、信誉承诺

信誉承诺

（1）我单位在近三年内（2020年1月1日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止投标（比选）等；

（2）我单位在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；

（3）我单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人的比选申请人；

（4）近三年内（2020年1月1日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”

比选申请人： （盖单位章）

年  月  日

注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。