# 投标文件格式

**正本（或副本）**

**成南JA3项目护栏配套件标准件材料采购**

**（标段 ）**

**投标文件**

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日 期：年月日

注：1、投标人应根据本单位自身情况，选择标段进行投标，并在标段处予以明确。

2、投标人报价时，应选择对应标段进行报价，其余标段报价清单可删除。**目 录**

1. **投标函**
2. **法定代表人授权委托书**
3. **法定代表人身份证明书**
4. **承诺函**
5. **投标人基本情况表**
6. **业绩证明材料**
7. **项目管理机构组成表**
8. **实施方案**
9. **投标人认为需提供的其他材料**

## 一、投标函

致：四川道宇建设实业有限公司 (招标人)

1、我方在充分理解 招 标 文 件 要求的基础上，结合企业自身情况及管理经验，我方愿意以暂定含税总价： **元（大写：），暂定不含税总价 元（大写：），税率 %，分项报价附后**的投标报价取得**成南JA3项目护栏配套件标准件材料采购标段** 的权利。

供货期限：按双方确认的供货日程表供货；

质量要求：满足合同条款相应要求。

2、投标有效期：90日历天（从投标截止之日起计算）。

3、我方完全同意自行承担为招标所发生的一切费用。

4、我方承诺在招标有效期内不修改、不撤销投标文件。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和我方的投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方完全同意招标文件合同条款内容，并承诺中标后严格按该合同约定完成相应的工作内容，承担相应的义务和责任。我方承诺，我单位中标后将及时向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

7、我方承诺：如我方提供的服务不能满足招标人的要求，招标人可随时更换，我方对此无异议。

8、我方所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；我方完全同意招标文件规定的投标截止时间；完全同意招标文件的规定，若我方擅自放弃投标、投标后擅自撤回投标文件或是由于自身的过错而不能缔结合同，及招标人发现我方的投标文件资料有隐瞒、欺诈行为的，将取消投标资格。

9、我方愿意提供贵公司可能另外要求的与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日 期:年月日

**成南JA3项目护栏配套件标准件材料采购合同标段一报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **不含税单价** | **税率** | **含税单价** | **含税总价** | **备注** |
| **1** | 柱帽 | φ122\*2\*150 | 3370  | 个 |  | **13%** |  |  |  |
| **2** | 柱帽 | φ148\*3\*350 | 98237  | 个 |   | **13%** |  |   |
| **3** | 托架 | 300\*70\*4.5 | 2926  | 个 |  | **13%** |  |   |
| **4** | 防阻块 | 196\*178\*400\*4.5 | 97907  | 个 |   | **13%** |  |   |
| **5** | 防阻块 | 150\*160\*200\*4.5 | 38  | 个 |   | **13%** |  |   |
| **6** | 防阻块 | 196\*165\*200\*4.5 | 3915  | 个 |   | **13%** |  |   |
| **7** | BF-1（2）型防阻块 | 325\*366\*290\*4.5（SB级） | 173225  | 个 |  | **13%** |  |   |
| **8** | C型防阻（SA级） | 300\*200\*290\*4.5(SA级) | 12203  | 个 |   | **13%** |  |  |
| **9** | 防阻块 | 200\*（66+300）\*256\*4.5 | 56  | 个 |   | **13%** |  |   |
| **10** | 二波端头 | R-160-406表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥85μm | 1464  | 个 |   | **13%** |  |   |
| **11** | 三波路侧端头 | R-160-610表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥85μm | 92  | 个 |   | **13%** |  |   |
| **12** | 三波三角端头 | R-350-610表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥85μm | 57  | 个 |   | **13%** |  |   |
| **不含税总价合计（元）** | **￥** |  |
| **含税总价合计（元）** | **￥** |  |
| 备注：1、以上价格包含成品送到指定地点交货及开具13%增值税专用发票的价格（一票制）。2.乙方指定专人负责合同，并保证该负责人手机保持24小时开机，本合同约定的电子邮箱为双方合法有效的联系方式。如有变动应提前三个工作日书面通知对方。3.乙方负责提供材料批量生产许可证、交通部检测报告，业主、监理要求的相关文件，每批次送货应附原件出厂合格证。4、合同数量为暂估数量，实际执行数量甲方可以在合同数量±20%的范围内进行变动，单价不变。5、螺栓直径符合国标要求，粗杆。  |

**成南JA3项目护栏配套件标准件材料采购标段二报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **不含税单价** | **税率** | **含税单价** | **含税总价** | **备注** |
| **1** | 连接螺栓 | M16\*45表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，抗拉强度≥375MPa | 7745  | 套 |   | 13% |  |  |  |
| **2** | 连接螺栓 | M16\*55表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，抗拉强度≥375MPa | 941761  | 套 |   | 13% |  |  |
| **3** | 连接螺栓 | M16\*140表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，抗拉强度≥375MPa | 3574  | 套 |   | 13% |  |  |
| **不含税总价合计（元）** | **￥** |  |
| **含税总价****合计（元）** | **￥** |  |
| 备注：1、以上价格包含成品送到指定地点交货及开具13%增值税专用发票的价格（一票制）。2.乙方指定专人负责合同，并保证该负责人手机保持24小时开机，本合同约定的电子邮箱为双方合法有效的联系方式。如有变动应提前三个工作日书面通知对方。3.乙方负责提供材料批量生产许可证、交通部检测报告，业主、监理要求的相关文件，每批次送货应附原件出厂合格证。4、合同数量为暂估数量，实际执行数量甲方可以在合同数量±20%的范围内进行变动，单价不变。5、螺栓直径符合国标要求，粗杆。  |

**成南JA3项目护栏配套件标准件材料采购标段三报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **不含税单价** | **税率** | **含税单价** | **含税总价** | **备注** |
| **1** | 拼接螺栓 | M16\*35表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，最小抗拉荷载≥133KN | 70140  | 套 |   | 13% |  |   |  |
| **2** | 拼接螺栓 | M16\*45表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，最小抗拉荷载≥133KN | 2026028  | 套 |   | 13% |  |   |
| **3** | 连接螺栓 | M16\*170表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，抗拉强度≥375MPa | 119247  | 套 |   | 13% |  |   |
| **4** | 连接螺栓 | M20\*150表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，抗拉强度≥375MPa | 1086  | 套 |   | 13% |  |   |
| **5** | 连接螺栓 | M20\*160表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，抗拉强度≥375MPa | 22176  | 套 |   | 13% |  |  |
| **6** | 连接螺栓 | M20\*170表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，抗拉强度≥375MPa | 19372  | 套 |  | 13% |  |  |
| **7** | 连接螺栓 | M20\*180表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，抗拉强度≥375MPa | 351391  | 套 |   | 13% |  |  |
| **8** | 垫片 | 76\*44\*4表面采用热浸镀锌，黑件壁厚≥4.0mm，所有构件镀锌量为50um  | 947347  | 块 |   | 13% |  |   |
| **9** | AB防盗连接螺栓 | M20\*60表面采用热浸镀锌，镀锌厚度平均值≥50μm，抗拉强度≥375MPa粗杆 | 892238 | 套 |   | 13% |  |  |  |
| **不含税总价合计（元）** | **￥** |  |
| **含税总价 合计（元）** | **￥** |  |
| 备注：1、以上价格包含成品送到指定地点交货及开具13%增值税专用发票的价格（一票制）。2.乙方指定专人负责合同，并保证该负责人手机保持24小时开机，本合同约定的电子邮箱为双方合法有效的联系方式。如有变动应提前三个工作日书面通知对方。3.乙方负责提供材料批量生产许可证、交通部检测报告，业主、监理要求的相关文件，每批次送货应附原件出厂合格证。4、合同数量为暂估数量，实际执行数量甲方可以在合同数量±20%的范围内进行变动，单价不变。5、螺栓直径符合国标要求，粗杆。  |

## 二、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证件复印件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

联系电话：（固定电话）（移动电话）

日 期:年月日

**注：本授权委托书为法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。后附法定代表人及委托代理人有效身份证复印件。**

## 三、法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地 址:

成立时间:年月日

经营期限:

姓 名: 性 别:年 龄: 职 务:

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日 期:年月日

**说明：附法定代表人有效身份证复印件。**

## 四、承诺函

本公司 （投标人单位名称）参加 （项目名称） 的招标活动，现根据招标文件关于投标人资格要求的相关规定，特别针对以下条款，郑重承诺：

1、我单位具有有效营业执照；

2、我单位具有健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法失信记录且我单位参加本项目的投标单位及其现任法定代表人/主要负责人及项目负责人不具有行贿犯罪记录。

6、我单位未处于财产被接管、冻结、破产状态；无不良行为记录、没有处于投标禁入期内。

7、我单位所提供的投标文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。

8、我单位与招标人不存在利害关系。我单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，未参与本次投标。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日 期:年月日

## 五、投标人基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | **联系方式** |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | **联系方式** |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：本表后应附以下复印件（加盖投标人单位公章）：

1、营业执照副本复印件。

2、其他投标人认为与本项目相关的资料。

## 六、业绩证明材料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **发包人名称** | **项目名称** | **合同金额** | **合同签订时间** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：投标人以上业绩需提供合同协议书复印件加盖投标人公章。

#### 七、项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、服务人员按评分标准要求由投标人综合配置。

2、以上人员应附有效身份证、业绩证明材料（如有）等相应证书。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

## 实施方案

满足招标文件要求，格式自拟：

## 投标人认为需提供的其他材料

1、信誉承诺

信誉承诺

（1）我单位在近三年内（2021年1月1日起至本项目投标截止日止）未被行政主管部门明令禁止投标（比选）等；

（2）我单位在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业的投标人；

（3）我单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人的投标人；

（4）近三年内（2021年1月1日起至本项目投标截止日止）投标人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的投标人。”

(5)我单位提供的的投标文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。

（6）我单位与招标人（其余投标人）不存在利害关系。

（7）我单位法定代表人与招标人（其余投标人）不为同一人；不存在控股、管理关系。

投标人： （盖单位章）

  年  月  日

注：此处还可附投标人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。

1. 相关信用截图

①在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加投标。（事业单位除外）（提供网站截图）

②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中查询列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标（提供网站截图）

3、此部分为投标人认为需要对投标文件做辅助说明的证明材料及投标文件的扩展。