高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目

材料及设备采购

### 比选申请文件

### 比选申请人:

2025年 月 日

比选申请文件目录

1. 比选申请函
2. 法定代表人身份证明书
3. 法定代表人授权委托书
4. 比选申请人资格信息
5. 项目管理机构组成表
6. 比选申请人承揽业绩情况表
7. 服务方案
8. 其它

一、 比选申请函

致：四川道宇建设实业有限公司按照贵方高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购的要求，本文件签署人 （姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表　　　　　 （比选申请人的名称）递交下列文件的一份正本、一份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方己仔细研究了高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购比选文件的全部内容，愿意以含税价： 元（大写： ）；不含税价： 元（大写： ）（报价清单附后），比选申请报价，服务期：施工工期，服务达到：满足合同要求。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，其中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起60个日历天内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交的比选文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。

比选申请人：（盖章）

公司地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日 期：

附件：报价清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **总 说 明** | | |
| 工程名称： | 高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购 | 第1页 共1页 |
| 1.工程概况：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购。  建设规模：  工程特征：  计划工期：  施工现场实际情况：  自然地理条件：  环境保护要求： 2.工程招标和专业工程发包范围：根据甲方要求，按照施工图纸及材料清单提供本工程所需的材料及设备。 3.工程量清单编制依据 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：采用中上等材料，满足相关质量标准，满足设计及规范要求。 5.其他需要说明的问题：  不含税材料价格包含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费、材料包装费，货到现场的卸货费以及正常范围内的损耗。  投标人投标报价不得超过招标控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过招标控制价中的对应单价，否则做废标处理。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目比选申请报价汇总表** | | | | | |
| 工程名称： | 高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购 | | | |
| 序号 | 单项工程名称 |  | | |
| 不含税合计（元） | 税金（元） | 含税合计（元） |
| 1 | A户型（10套）【装饰工程】 |  |  |  |
| 2 | A户型（10套）【安装工程】 |  |  |  |
| 3 | B户型（ 1套）【装饰工程】 |  |  |  |
| 4 | B户型（ 1套）【安装工程】 |  |  |  |
| 5 | C户型（ 2套）【装饰工程】 |  |  |  |
| 6 | C户型（ 2套）【安装工程】 |  |  |  |
| 7 | D户型（ 1套）【装饰工程】 |  |  |  |
| 8 | D户型（ 1套）【安装工程】 |  |  |  |
| 9 | E户型（ 1套）【装饰工程】 |  |  |  |
| 10 | E户型（ 1套）【安装工程】 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **装饰工程** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购\A户型（10套）【装饰工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 铝合金平开门 | m2 | 详设计施工图 | 51.35 |  |  |  |
| 2 | 成品实木门套 | m | 详设计施工图 | 53.04 |  |  |  |
| 3 | 阻燃板 15mm | m2 | 详设计施工图 | 53.85 |  |  |  |
| 4 | 榉木板 | m2 | 详设计施工图 | 19.51 |  |  |  |
| 5 | 定制铝合金上下三推纱窗扇 | m2 | 详设计施工图 | 34.00 |  |  |  |
| 6 | 纸面石膏板 9.5mm厚（双层） | m2 | 详设计施工图 | 18.68 |  |  |  |
| 7 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 详设计施工图 | 1,373.34 |  |  |  |
| 8 | 10.0mm厚800\*800地砖 | m2 | 详设计施工图 | 283.92 |  |  |  |
| 9 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 详设计施工图 | 9.66 |  |  |  |
| 10 | 美缝剂美缝 | m2 | 详设计施工图 | 795.98 |  |  |  |
| 11 | 10.0mm厚300\*300防滑地砖 | m2 | 详设计施工图 | 49.20 |  |  |  |
| 12 | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 详设计施工图 | 4.32 |  |  |  |
| 13 | 干混地面砂浆 M20 | t | 详设计施工图 | 0.39 |  |  |  |
| 14 | 黑色门槛石 厚20mm | m2 | 详设计施工图 | 5.65 |  |  |  |
| 15 | 1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | m2 | 详设计施工图 | 25.20 |  |  |  |
| 16 | 阻燃板 9mm | m2 | 详设计施工图 | 24.60 |  |  |  |
| 17 | 10.0mm厚300\*600爵士白墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 253.76 |  |  |  |
| 18 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 详设计施工图 | 18.27 |  |  |  |
| 19 | 10.0mm厚300\*600浅灰墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 197.60 |  |  |  |
| 20 | 10.0mm厚400\*800墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 11.50 |  |  |  |
| 21 | 轻钢龙骨 75×50 | m | 详设计施工图 | 58.56 |  |  |  |
| 22 | 轻钢龙骨 75×40 | m | 详设计施工图 | 34.24 |  |  |  |
| 23 | 阻燃板 12mm | m2 | 详设计施工图 | 32.80 |  |  |  |
| 24 | 12mm纸面石膏板 （耐水防霉型） | m2 | 详设计施工图 | 33.60 |  |  |  |
| 25 | 隔音棉 | m3 | 详设计施工图 | 4.53 |  |  |  |
| 26 | 成品腻子膏 耐水性 (Y) | kg | 详设计施工图 | 80.00 |  |  |  |
| 27 | 乳胶漆底漆 | kg | 详设计施工图 | 3.72 |  |  |  |
| 28 | 乳胶漆面漆 | kg | 详设计施工图 | 280.60 |  |  |  |
| 29 | 铝合金方板配套轻钢龙骨 | m2 | 详设计施工图 | 111.73 |  |  |  |
| 30 | 型钢 综合 | kg | 详设计施工图 | 164.59 |  |  |  |
| 31 | 0.8mm厚300\*300铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 38.52 |  |  |  |
| 32 | 0.8mm厚300\*600铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 78.11 |  |  |  |
| 33 | 乳胶漆抗碱底漆 | kg | 详设计施工图 | 113.53 |  |  |  |
| 34 | 不锈钢钢管 φ40\*1.2 | m | 详设计施工图 | 42.40 |  |  |  |
| 35 | 不锈钢卫生盒 | 个 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 36 | 成品镜面 5mm厚银镜 | m2 | 详设计施工图 | 11.33 |  |  |  |
| 37 | 胶合板 3mm | m2 | 详设计施工图 | 10.08 |  |  |  |
| 38 | 复合耐碱玻纤网格布 | m2 | 详设计施工图 | 412.65 |  |  |  |
| 39 | 商品混凝土 C20细石 | m3 | 详设计施工图 | 2.42 |  |  |  |
| 40 | 304不锈钢金属包边 1.2mm厚 | m | 详设计施工图 | 36.85 |  |  |  |
| 41 | 断桥铝合金窗 110型(6中透光LOW-E+12A+6透明) | m2 | 详设计施工图 | 123.22 |  |  |  |
| 42 | 衣柜 | m2 | 详设计施工图 | 39.06 |  |  |  |
| 43 | 储物柜 | m2 | 详设计施工图 | 28.00 |  |  |  |
| 44 | 鞋柜 | m2 | 详设计施工图 | 17.84 |  |  |  |
| 45 | 厨房地柜 | m | 详设计施工图 | 32.00 |  |  |  |
| 46 | 厨房吊柜 | m | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 47 | 电视柜 | m2 | 详设计施工图 | 5.40 |  |  |  |
| 48 | 洗漱台柜 | m | 详设计施工图 | 8.00 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购\A户型（10套）【安装工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 扣板灯 300\*600 | 套 | 详设计施工图 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 扣板灯 300\*300 | 套 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 明装筒灯 11W 节能灯 | 套 | 详设计施工图 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 直径30CM吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 直径45CM吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 五孔插座 250V 10A | 套 | 详设计施工图 | 70.00 |  |  |  |
| 7 | 五孔插座（防溅水） 250V 10A | 套 | 详设计施工图 | 70.00 |  |  |  |
| 8 | 五孔插座空调暗插座 250V 16A | 套 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 三孔带开关插座 250V 16A | 套 | 详设计施工图 | 20.00 |  |  |  |
| 10 | 电视插座 | 个 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 数据网络插座 | 个 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 单联单控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 30.00 |  |  |  |
| 13 | 双联单控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 双联双控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 20.00 |  |  |  |
| 15 | 浴霸开关 | 只 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 电气配管 PC25 | m | 详设计施工图 | 375.54 |  |  |  |
| 17 | 电气配管 PC20 | m | 详设计施工图 | 818.94 |  |  |  |
| 18 | 电气配线 BV-4mm2 | m | 详设计施工图 | 1,150.69 |  |  |  |
| 19 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 详设计施工图 | 2,289.84 |  |  |  |
| 20 | 电气配线 Cat.5e UTP | m | 详设计施工图 | 60.59 |  |  |  |
| 21 | 电气配线 STWV-75-5 | m | 详设计施工图 | 61.10 |  |  |  |
| 22 | PP-R给水塑料管 DN25 | m | 详设计施工图 | 16.26 |  |  |  |
| 23 | PP-R给水塑料管件 DN25 | 个 | 详设计施工图 | 17.00 |  |  |  |
| 24 | PP-R给水塑料管 DN20 | m | 详设计施工图 | 70.71 |  |  |  |
| 25 | PP-R给水塑料管件 DN20 | 个 | 详设计施工图 | 85.00 |  |  |  |
| 26 | PP-R给水塑料管 DN15 | m | 详设计施工图 | 151.49 |  |  |  |
| 27 | PP-R给水塑料管件 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 226.00 |  |  |  |
| 28 | PP-R热水塑料管 DN20 | m | 详设计施工图 | 57.00 |  |  |  |
| 29 | PP-R热水塑料管件 DN20 | 个 | 详设计施工图 | 68.00 |  |  |  |
| 30 | PP-R热水塑料管 DN15 | m | 详设计施工图 | 59.84 |  |  |  |
| 31 | PP-R热水塑料管件 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 90.00 |  |  |  |
| 32 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 | m | 详设计施工图 | 37.15 |  |  |  |
| 33 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN100 | 个 | 详设计施工图 | 45.00 |  |  |  |
| 34 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN75 | m | 详设计施工图 | 28.22 |  |  |  |
| 35 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN75 | 个 | 详设计施工图 | 25.00 |  |  |  |
| 36 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN50 | m | 详设计施工图 | 32.69 |  |  |  |
| 37 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 22.00 |  |  |  |
| 38 | 浴霸 | 套 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 39 | 厨房洗涤盆 | 组 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 40 | 地漏 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 30.00 |  |  |  |
| 41 | 洗衣机地漏 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 42 | 排气扇 | 台 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 43 | 全铜截止阀 DN25 | 个 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 44 | 洗衣机水龙头 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 45 | 接线盒 | 个 | 详设计施工图 | 360.00 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **装饰工程** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购\B户型（1套）【装饰工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 铝合金平开门 | m2 | 详设计施工图 | 4.76 |  |  |  |
| 2 | 实木装饰门带套 | m2 | 详设计施工图 | 1.94 |  |  |  |
| 3 | 成品实木门套 | m | 详设计施工图 | 5.30 |  |  |  |
| 4 | 阻燃板 15mm | m2 | 详设计施工图 | 3.68 |  |  |  |
| 5 | 定制铝合金上下三推纱窗扇 | m2 | 详设计施工图 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 详设计施工图 | 152.87 |  |  |  |
| 7 | 10.0mm厚800\*800地砖 | m2 | 详设计施工图 | 38.48 |  |  |  |
| 8 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 详设计施工图 | 1.31 |  |  |  |
| 9 | 美缝剂美缝 | m2 | 详设计施工图 | 81.72 |  |  |  |
| 10 | 10.0mm厚300\*300防滑地砖 | m2 | 详设计施工图 | 6.15 |  |  |  |
| 11 | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 详设计施工图 | 0.54 |  |  |  |
| 12 | 商品细石混凝土 C20 | m3 | 详设计施工图 | 0.80 |  |  |  |
| 13 | 干混地面砂浆 M20 | t | 详设计施工图 | 0.35 |  |  |  |
| 14 | 飘窗石大理石板 厚20mm | m2 | 详设计施工图 | 4.52 |  |  |  |
| 15 | 黑色门槛石 厚20mm | m2 | 详设计施工图 | 1.13 |  |  |  |
| 16 | 1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | m2 | 详设计施工图 | 4.20 |  |  |  |
| 17 | 阻燃板 9mm | m2 | 详设计施工图 | 4.10 |  |  |  |
| 18 | 10.0mm厚300\*600爵士白墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 19.76 |  |  |  |
| 19 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 详设计施工图 | 1.34 |  |  |  |
| 20 | 10.0mm厚300\*600浅灰墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 9.36 |  |  |  |
| 21 | 10.0mm厚400\*800墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 3.45 |  |  |  |
| 22 | 铝合金方板配套轻钢龙骨 | m2 | 详设计施工图 | 12.30 |  |  |  |
| 23 | 型钢 综合 | kg | 详设计施工图 | 18.12 |  |  |  |
| 24 | 0.8mm厚300\*300铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 4.28 |  |  |  |
| 25 | 0.8mm厚300\*600铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 8.56 |  |  |  |
| 26 | 乳胶漆抗碱底漆 | kg | 详设计施工图 | 28.71 |  |  |  |
| 27 | 乳胶漆面漆 | kg | 详设计施工图 | 68.72 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢钢管 φ40\*1.2 | m | 详设计施工图 | 4.24 |  |  |  |
| 29 | 不锈钢卫生盒 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 成品镜面 5mm厚银镜 | m2 | 详设计施工图 | 1.30 |  |  |  |
| 31 | 胶合板 3mm | m2 | 详设计施工图 | 1.16 |  |  |  |
| 32 | 商品混凝土 C20细石 | m3 | 详设计施工图 | 0.30 |  |  |  |
| 33 | 304不锈钢金属包边 1.2mm厚 | m2 | 详设计施工图 | 3.85 |  |  |  |
| 34 | 断桥铝合金窗 110型(6中透光LOW-E+12A+6透明) | m2 | 详设计施工图 | 11.12 |  |  |  |
| 35 | 复合耐碱玻纤网格布 | m2 | 详设计施工图 | 51.14 |  |  |  |
| 36 | 衣柜 | m2 | 详设计施工图 | 5.04 |  |  |  |
| 37 | 鞋柜 | m2 | 详设计施工图 | 6.16 |  |  |  |
| 38 | 厨房地柜 | m | 详设计施工图 | 3.85 |  |  |  |
| 39 | 厨房吊柜 | m | 详设计施工图 | 1.35 |  |  |  |
| 40 | 洗漱台柜 | m | 详设计施工图 | 0.92 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购\B户型（1套）【安装工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 80\*50吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 单联双控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 拖布池 | 组 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | kg | 详设计施工图 | 5.14 |  |  |  |
| 5 | 扣板灯 300\*600 | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 扣板灯 300\*300 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 明装筒灯 11W 节能灯 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 直径30CM吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 直径45CM吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 五孔插座 250V 10A | 套 | 详设计施工图 | 13.00 |  |  |  |
| 11 | 五孔插座（防溅水） 250V 10A | 套 | 详设计施工图 | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 五孔插座空调暗插座 250V 16A | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 三孔带开关插座 250V 16A | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 电视插座 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 15 | 数据网络插座 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 单联单控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 双联单控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 浴霸开关 | 只 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 电气配管 PC25 | m | 详设计施工图 | 42.94 |  |  |  |
| 20 | 电气配管 PC20 | m | 详设计施工图 | 126.48 |  |  |  |
| 21 | 电气配线 BV-4mm2 | m | 详设计施工图 | 127.07 |  |  |  |
| 22 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 详设计施工图 | 345.91 |  |  |  |
| 23 | 电气配线 Cat.5e UTP | m | 详设计施工图 | 16.70 |  |  |  |
| 24 | 电气配线 STWV-75-5 | m | 详设计施工图 | 15.77 |  |  |  |
| 25 | 接线盒 | 个 | 详设计施工图 | 41.00 |  |  |  |
| 26 | PP-R给水塑料管 DN25 | m | 详设计施工图 | 1.02 |  |  |  |
| 27 | PP-R给水塑料管件 DN25 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 28 | PP-R给水塑料管 DN20 | m | 详设计施工图 | 12.57 |  |  |  |
| 29 | PP-R给水塑料管件 DN20 | 个 | 详设计施工图 | 15.00 |  |  |  |
| 30 | PP-R给水塑料管 DN15 | m | 详设计施工图 | 8.52 |  |  |  |
| 31 | PP-R给水塑料管件 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 12.00 |  |  |  |
| 32 | PP-R热水塑料管 DN20 | m | 详设计施工图 | 11.67 |  |  |  |
| 33 | PP-R热水塑料管件 DN20 | 个 | 详设计施工图 | 14.00 |  |  |  |
| 34 | PP-R热水塑料管 DN15 | m | 详设计施工图 | 7.10 |  |  |  |
| 35 | PP-R热水塑料管件 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 10.00 |  |  |  |
| 36 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 | m | 详设计施工图 | 3.12 |  |  |  |
| 37 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN100 | 个 | 详设计施工图 | 3.00 |  |  |  |
| 38 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN75 | m | 详设计施工图 | 3.06 |  |  |  |
| 39 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN75 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 40 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN50 | m | 详设计施工图 | 3.35 |  |  |  |
| 41 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 42 | 浴霸 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 43 | 厨房洗涤盆 | 组 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 44 | 地漏 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 3.00 |  |  |  |
| 45 | 洗衣机地漏 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 46 | 全铜截止阀 DN25 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 47 | 洗衣机水龙头 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **装饰工程** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购\C户型（2套）【装饰工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 铝合金平开门 | m2 | 详设计施工图 | 6.66 |  |  |  |
| 2 | 实木装饰门带套 | m2 | 详设计施工图 | 7.76 |  |  |  |
| 3 | 成品实木门套 | m | 详设计施工图 | 10.61 |  |  |  |
| 4 | 阻燃板 15mm | m2 | 详设计施工图 | 10.50 |  |  |  |
| 5 | 定制铝合金上下三推纱窗扇 | m2 | 详设计施工图 | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 详设计施工图 | 322.70 |  |  |  |
| 7 | 10.0mm厚800\*800地砖 | m2 | 详设计施工图 | 96.72 |  |  |  |
| 8 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 详设计施工图 | 3.29 |  |  |  |
| 9 | 美缝剂美缝 | m2 | 详设计施工图 | 231.14 |  |  |  |
| 10 | 10.0mm厚300\*300防滑地砖 | m2 | 详设计施工图 | 16.40 |  |  |  |
| 11 | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 详设计施工图 | 1.44 |  |  |  |
| 12 | 商品细石混凝土 C20 | m3 | 详设计施工图 | 2.21 |  |  |  |
| 13 | 干混地面砂浆 M20 | t | 详设计施工图 | 0.82 |  |  |  |
| 14 | 飘窗石大理石板 厚20mm | m2 | 详设计施工图 | 12.43 |  |  |  |
| 15 | 黑色门槛石 厚20mm | m2 | 详设计施工图 | 1.13 |  |  |  |
| 16 | 1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | m2 | 详设计施工图 | 10.50 |  |  |  |
| 17 | 阻燃板 9mm | m2 | 详设计施工图 | 10.25 |  |  |  |
| 18 | 10.0mm厚300\*600爵士白墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 53.04 |  |  |  |
| 19 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 详设计施工图 | 4.18 |  |  |  |
| 20 | 10.0mm厚300\*600浅灰墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 46.80 |  |  |  |
| 21 | 10.0mm厚400\*800墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 5.75 |  |  |  |
| 22 | 铝合金方板配套轻钢龙骨 | m2 | 详设计施工图 | 17.43 |  |  |  |
| 23 | 型钢 综合 | kg | 详设计施工图 | 25.67 |  |  |  |
| 24 | 0.8mm厚300\*300铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 5.35 |  |  |  |
| 25 | 0.8mm厚300\*600铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 12.84 |  |  |  |
| 26 | 乳胶漆抗碱底漆 | kg | 详设计施工图 | 45.16 |  |  |  |
| 27 | 乳胶漆面漆 | kg | 详设计施工图 | 108.07 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢钢管 φ40\*1.2 | m | 详设计施工图 | 8.48 |  |  |  |
| 29 | 不锈钢卫生盒 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 钢化玻璃隔断 | m2 | 详设计施工图 | 13.26 |  |  |  |
| 31 | 成品镜面 5mm厚银镜 | m2 | 详设计施工图 | 5.07 |  |  |  |
| 32 | 胶合板 3mm | m2 | 详设计施工图 | 4.52 |  |  |  |
| 33 | 商品混凝土 C20细石 | m3 | 详设计施工图 | 0.81 |  |  |  |
| 34 | 304不锈钢金属包边 1.2mm厚 | m2 | 详设计施工图 | 11.00 |  |  |  |
| 35 | 断桥铝合金窗 110型(6中透光LOW-E+12A+6透明) | m2 | 详设计施工图 | 29.65 |  |  |  |
| 36 | 复合耐碱玻纤网格布 | m2 | 详设计施工图 | 128.00 |  |  |  |
| 37 | 主卧衣柜 | m2 | 详设计施工图 | 10.08 |  |  |  |
| 38 | 次卧衣柜1 | m2 | 详设计施工图 | 7.58 |  |  |  |
| 39 | 鞋柜 | m2 | 详设计施工图 | 10.69 |  |  |  |
| 40 | 厨房地柜 | m | 详设计施工图 | 7.16 |  |  |  |
| 41 | 厨房吊柜 | m | 详设计施工图 | 2.70 |  |  |  |
| 42 | 洗漱台柜 | m | 详设计施工图 | 3.58 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购\C户型（2套）【安装工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 80\*50吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 单联双控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 拖布池 | 组 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | kg | 详设计施工图 | 10.28 |  |  |  |
| 5 | 扣板灯 300\*600 | 套 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 扣板灯 300\*300 | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 明装筒灯 11W 节能灯 | 套 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 直径30CM吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 直径45CM吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 五孔插座 250V 10A | 套 | 详设计施工图 | 24.00 |  |  |  |
| 11 | 五孔插座（防溅水） 250V 10A | 套 | 详设计施工图 | 14.00 |  |  |  |
| 12 | 五孔插座空调暗插座 250V 16A | 套 | 详设计施工图 | 6.00 |  |  |  |
| 13 | 三孔带开关插座 250V 16A | 套 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 电视插座 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 15 | 数据网络插座 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 单联单控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 双联单控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 6.00 |  |  |  |
| 18 | 浴霸开关 | 只 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 电气配管 PC25 | m | 详设计施工图 | 136.62 |  |  |  |
| 20 | 电气配管 PC20 | m | 详设计施工图 | 201.20 |  |  |  |
| 21 | 电气配线 BV-4mm2 | m | 详设计施工图 | 409.44 |  |  |  |
| 22 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 详设计施工图 | 611.23 |  |  |  |
| 23 | 电气配线 Cat.5e UTP | m | 详设计施工图 | 5.80 |  |  |  |
| 24 | 电气配线 STWV-75-5 | m | 详设计施工图 | 6.55 |  |  |  |
| 25 | 接线盒 | 个 | 详设计施工图 | 84.00 |  |  |  |
| 26 | PP-R给水塑料管 DN25 | m | 详设计施工图 | 2.70 |  |  |  |
| 27 | PP-R给水塑料管件 DN25 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 28 | PP-R给水塑料管 DN20 | m | 详设计施工图 | 25.60 |  |  |  |
| 29 | PP-R给水塑料管件 DN20 | 个 | 详设计施工图 | 30.00 |  |  |  |
| 30 | PP-R给水塑料管 DN15 | m | 详设计施工图 | 13.11 |  |  |  |
| 31 | PP-R给水塑料管件 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 20.00 |  |  |  |
| 32 | PP-R热水塑料管 DN20 | m | 详设计施工图 | 21.93 |  |  |  |
| 33 | PP-R热水塑料管件 DN20 | 个 | 详设计施工图 | 26.00 |  |  |  |
| 34 | PP-R热水塑料管 DN15 | m | 详设计施工图 | 12.09 |  |  |  |
| 35 | PP-R热水塑料管件 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 18.00 |  |  |  |
| 36 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 | m | 详设计施工图 | 4.86 |  |  |  |
| 37 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN100 | 个 | 详设计施工图 | 6.00 |  |  |  |
| 38 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN75 | m | 详设计施工图 | 3.52 |  |  |  |
| 39 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN75 | 个 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 40 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN50 | m | 详设计施工图 | 9.54 |  |  |  |
| 41 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 6.00 |  |  |  |
| 42 | 浴霸 | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 43 | 厨房洗涤盆 | 组 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 44 | 地漏 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 6.00 |  |  |  |
| 45 | 洗衣机地漏 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **装饰工程** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购\D户型（1套）【装饰工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 铝合金平开门 | m2 | 详设计施工图 | 2.85 |  |  |  |
| 2 | 实木装饰门带套 | m2 | 详设计施工图 | 5.82 |  |  |  |
| 3 | 成品实木门套 | m | 详设计施工图 | 5.30 |  |  |  |
| 4 | 阻燃板 15mm | m2 | 详设计施工图 | 5.46 |  |  |  |
| 5 | 定制铝合金上下三推纱窗扇 | m2 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 详设计施工图 | 240.70 |  |  |  |
| 7 | 10.0mm厚800\*800地砖 | m2 | 详设计施工图 | 48.88 |  |  |  |
| 8 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 详设计施工图 | 1.66 |  |  |  |
| 9 | 美缝剂美缝 | m2 | 详设计施工图 | 136.56 |  |  |  |
| 10 | 10.0mm厚300\*300防滑地砖 | m2 | 详设计施工图 | 13.33 |  |  |  |
| 11 | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 详设计施工图 | 1.17 |  |  |  |
| 12 | 商品细石混凝土 C20 | m3 | 详设计施工图 | 0.40 |  |  |  |
| 13 | 干混地面砂浆 M20 | t | 详设计施工图 | 0.22 |  |  |  |
| 14 | 飘窗石大理石板 厚20mm | m2 | 详设计施工图 | 2.26 |  |  |  |
| 15 | 黑色门槛石 厚20mm | m2 | 详设计施工图 | 1.13 |  |  |  |
| 16 | 1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | m2 | 详设计施工图 | 5.25 |  |  |  |
| 17 | 阻燃板 9mm | m2 | 详设计施工图 | 5.13 |  |  |  |
| 18 | 10.0mm厚300\*600爵士白墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 30.16 |  |  |  |
| 19 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 详设计施工图 | 2.94 |  |  |  |
| 20 | 10.0mm厚300\*600浅灰墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 38.48 |  |  |  |
| 21 | 10.0mm厚400\*800墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 3.45 |  |  |  |
| 22 | 阻燃板 12mm | m2 | 详设计施工图 | 4.10 |  |  |  |
| 23 | 纸面石膏板 9.5mm厚 | m2 | 详设计施工图 | 4.20 |  |  |  |
| 24 | 铝合金方板配套轻钢龙骨 | m2 | 详设计施工图 | 13.33 |  |  |  |
| 25 | 型钢 综合 | kg | 详设计施工图 | 19.63 |  |  |  |
| 26 | 0.8mm厚300\*300铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 3.21 |  |  |  |
| 27 | 0.8mm厚300\*600铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 10.70 |  |  |  |
| 28 | 乳胶漆抗碱底漆 | kg | 详设计施工图 | 20.25 |  |  |  |
| 29 | 乳胶漆面漆 | kg | 详设计施工图 | 48.47 |  |  |  |
| 30 | 不锈钢钢管 φ40\*1.2 | m | 详设计施工图 | 8.48 |  |  |  |
| 31 | 不锈钢卫生盒 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 32 | 商品混凝土 C20细石 | m3 | 详设计施工图 | 0.66 |  |  |  |
| 33 | 成品镜面 5mm厚银镜 | m2 | 详设计施工图 | 2.60 |  |  |  |
| 34 | 304不锈钢金属包边 1.2mm厚 | m2 | 详设计施工图 | 5.72 |  |  |  |
| 35 | 断桥铝合金窗 110型(6中透光LOW-E+12A+6透明) | m2 | 详设计施工图 | 3.71 |  |  |  |
| 36 | 复合耐碱玻纤网格布 | m2 | 详设计施工图 | 54.81 |  |  |  |
| 37 | 主卧衣柜 | m2 | 详设计施工图 | 5.04 |  |  |  |
| 38 | 次卧衣柜1 | m2 | 详设计施工图 | 3.79 |  |  |  |
| 39 | 鞋柜 | m2 | 详设计施工图 | 5.35 |  |  |  |
| 40 | 厨房地柜 | m | 详设计施工图 | 3.58 |  |  |  |
| 41 | 厨房吊柜 | m | 详设计施工图 | 1.35 |  |  |  |
| 42 | 洗漱台柜 | m | 详设计施工图 | 1.79 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购\D户型（1套）【安装工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 扣板灯 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 明装筒灯 | 套 | 详设计施工图 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 直径45CM吸顶灯（方形） | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 80\*50吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 单联双控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN50 | m | 详设计施工图 | 6.58 |  |  |  |
| 7 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 拖布池 | 组 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 焊接钢管 | kg | 详设计施工图 | 10.28 |  |  |  |
| 10 | 直径30CM吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 直径45CM吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 五孔插座 250V 10A | 套 | 详设计施工图 | 9.00 |  |  |  |
| 13 | 五孔插座（防溅水） 250V 10A | 套 | 详设计施工图 | 8.00 |  |  |  |
| 14 | 五孔插座空调暗插座 250V 16A | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 15 | 三孔带开关插座 250V 16A | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 电视插座 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 数据网络插座 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 单联单控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 3.00 |  |  |  |
| 19 | 双联单控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 浴霸开关 | 只 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 电气配管 PC25 | m | 详设计施工图 | 77.94 |  |  |  |
| 22 | 电气配管 PC20 | m | 详设计施工图 | 111.18 |  |  |  |
| 23 | 电气配线 BV-4mm2 | m | 详设计施工图 | 228.66 |  |  |  |
| 24 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 详设计施工图 | 337.91 |  |  |  |
| 25 | 电气配线 Cat.5e UTP | m | 详设计施工图 | 3.02 |  |  |  |
| 26 | 电气配线 STWV-75-5 | m | 详设计施工图 | 3.32 |  |  |  |
| 27 | 接线盒 | 个 | 详设计施工图 | 47.00 |  |  |  |
| 28 | PP-R给水塑料管 DN25 | m | 详设计施工图 | 1.93 |  |  |  |
| 29 | PP-R给水塑料管件 DN25 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 30 | PP-R给水塑料管 DN20 | m | 详设计施工图 | 15.66 |  |  |  |
| 31 | PP-R给水塑料管件 DN20 | 个 | 详设计施工图 | 18.00 |  |  |  |
| 32 | PP-R给水塑料管 DN15 | m | 详设计施工图 | 13.75 |  |  |  |
| 33 | PP-R给水塑料管件 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 20.00 |  |  |  |
| 34 | PP-R热水塑料管 DN20 | m | 详设计施工图 | 13.29 |  |  |  |
| 35 | PP-R热水塑料管件 DN20 | 个 | 详设计施工图 | 16.00 |  |  |  |
| 36 | PP-R热水塑料管 DN15 | m | 详设计施工图 | 11.95 |  |  |  |
| 37 | PP-R热水塑料管件 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 17.00 |  |  |  |
| 38 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 | m | 详设计施工图 | 5.51 |  |  |  |
| 39 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN100 | 个 | 详设计施工图 | 6.00 |  |  |  |
| 40 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN75 | m | 详设计施工图 | 2.82 |  |  |  |
| 41 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN75 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 42 | 浴霸 | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 43 | 厨房洗涤盆 | 组 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 44 | 地漏 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 45 | 洗衣机地漏 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 46 | 全铜截止阀 DN25 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 47 | 洗衣机水龙头 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **装饰工程** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购\E户型（1套）【装饰工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 铝合金平开门 | m2 | 详设计施工图 | 6.66 |  |  |  |
| 2 | 实木装饰门带套 | m2 | 详设计施工图 | 1.94 |  |  |  |
| 3 | 成品实木门套 | m | 详设计施工图 | 5.30 |  |  |  |
| 4 | 阻燃板 15mm | m2 | 详设计施工图 | 5.78 |  |  |  |
| 5 | 定制铝合金上下三推纱窗扇 | m2 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 详设计施工图 | 225.00 |  |  |  |
| 7 | 10.0mm厚800\*800地砖 | m2 | 详设计施工图 | 56.16 |  |  |  |
| 8 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 详设计施工图 | 1.91 |  |  |  |
| 9 | 美缝剂美缝 | m2 | 详设计施工图 | 137.76 |  |  |  |
| 10 | 10.0mm厚300\*300防滑地砖 | m2 | 详设计施工图 | 14.35 |  |  |  |
| 11 | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 详设计施工图 | 1.26 |  |  |  |
| 12 | 商品细石混凝土 C20 | m3 | 详设计施工图 | 0.80 |  |  |  |
| 13 | 干混地面砂浆 M20 | t | 详设计施工图 | 0.35 |  |  |  |
| 14 | 飘窗石大理石板 厚20mm | m2 | 详设计施工图 | 4.52 |  |  |  |
| 15 | 黑色门槛石 厚20mm | m2 | 详设计施工图 | 1.13 |  |  |  |
| 16 | 1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | m2 | 详设计施工图 | 6.30 |  |  |  |
| 17 | 阻燃板 9mm | m2 | 详设计施工图 | 6.15 |  |  |  |
| 18 | 10.0mm厚300\*600爵士白墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 20.80 |  |  |  |
| 19 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 详设计施工图 | 2.71 |  |  |  |
| 20 | 10.0mm厚300\*600浅灰墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 38.48 |  |  |  |
| 21 | 10.0mm厚400\*800墙砖 | m2 | 详设计施工图 | 3.45 |  |  |  |
| 22 | 铝合金方板配套轻钢龙骨 | m2 | 详设计施工图 | 12.30 |  |  |  |
| 23 | 型钢 综合 | kg | 详设计施工图 | 18.12 |  |  |  |
| 24 | 0.8mm厚300\*300铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 8.56 |  |  |  |
| 25 | 0.8mm厚300\*600铝合金扣板 | m2 | 详设计施工图 | 4.28 |  |  |  |
| 26 | 乳胶漆抗碱底漆 | kg | 详设计施工图 | 26.59 |  |  |  |
| 27 | 乳胶漆面漆 | kg | 详设计施工图 | 63.63 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢钢管 φ40\*1.2 | m | 详设计施工图 | 8.48 |  |  |  |
| 29 | 不锈钢卫生盒 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 商品混凝土 C20细石 | m3 | 详设计施工图 | 0.71 |  |  |  |
| 31 | 成品镜面 5mm厚银镜 | m2 | 详设计施工图 | 2.60 |  |  |  |
| 32 | 胶合板 3mm | m2 | 详设计施工图 | 2.31 |  |  |  |
| 33 | 304不锈钢金属包边 1.2mm厚 | m2 | 详设计施工图 | 6.05 |  |  |  |
| 34 | 复合耐碱玻纤网格布 | m2 | 详设计施工图 | 64.37 |  |  |  |
| 35 | 主卧衣柜 | m2 | 详设计施工图 | 4.76 |  |  |  |
| 36 | 次卧衣柜-2 | m2 | 详设计施工图 | 3.75 |  |  |  |
| 37 | 次卧衣柜-3 | m2 | 详设计施工图 | 3.50 |  |  |  |
| 38 | 鞋柜 | m2 | 详设计施工图 | 1.86 |  |  |  |
| 39 | 厨房地柜 | m | 详设计施工图 | 3.58 |  |  |  |
| 40 | 厨房吊柜 | m | 详设计施工图 | 1.30 |  |  |  |
| 41 | 洗漱台柜 | m | 详设计施工图 | 1.79 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程** | | | | | | | |
| 工程名称：高庐尚玺（片区化改革）异地员工项目材料及设备采购\E户型（1套）【安装工程】 | | | | | | | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 特征描述 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 扣板灯 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 明装筒灯 | 套 | 详设计施工图 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 直径45CM吸顶灯（方形） | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 80\*50吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 单联双控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 拖布池 | 组 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 焊接钢管 | kg | 详设计施工图 | 15.42 |  |  |  |
| 8 | 直径30CM吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 直径45CM吸顶灯 | 套 | 详设计施工图 | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 五孔插座 250V 10A | 套 | 详设计施工图 | 21.00 |  |  |  |
| 11 | 五孔插座（防溅水） 250V 10A | 套 | 详设计施工图 | 8.00 |  |  |  |
| 12 | 五孔插座空调暗插座 250V 16A | 套 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 三孔带开关插座 250V 16A | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 电视插座 | 个 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 15 | 数据网络插座 | 个 | 详设计施工图 | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 单联单控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 3.00 |  |  |  |
| 17 | 双联单控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 双联双控开关 250V 10A | 只 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 浴霸开关 | 只 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 电气配管 PC25 | m | 详设计施工图 | 79.42 |  |  |  |
| 21 | 电气配管 PC20 | m | 详设计施工图 | 170.24 |  |  |  |
| 22 | 电气配线 BV-4mm2 | m | 详设计施工图 | 207.14 |  |  |  |
| 23 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 详设计施工图 | 484.15 |  |  |  |
| 24 | 电气配线 Cat.5e UTP | m | 详设计施工图 | 36.31 |  |  |  |
| 25 | 电气配线 STWV-75-5 | m | 详设计施工图 | 37.68 |  |  |  |
| 26 | 接线盒 | 个 | 详设计施工图 | 67.00 |  |  |  |
| 27 | PP-R给水塑料管 DN25 | m | 详设计施工图 | 1.37 |  |  |  |
| 28 | PP-R给水塑料管件 DN25 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 29 | PP-R给水塑料管 DN20 | m | 详设计施工图 | 18.41 |  |  |  |
| 30 | PP-R给水塑料管件 DN20 | 个 | 详设计施工图 | 22.00 |  |  |  |
| 31 | PP-R给水塑料管 DN15 | m | 详设计施工图 | 13.30 |  |  |  |
| 32 | PP-R给水塑料管件 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 19.00 |  |  |  |
| 33 | PP-R热水塑料管 DN20 | m | 详设计施工图 | 17.01 |  |  |  |
| 34 | PP-R热水塑料管件 DN20 | 个 | 详设计施工图 | 20.00 |  |  |  |
| 35 | PP-R热水塑料管 DN15 | m | 详设计施工图 | 11.26 |  |  |  |
| 36 | PP-R热水塑料管件 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 16.00 |  |  |  |
| 37 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN100 | m | 详设计施工图 | 4.92 |  |  |  |
| 38 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN100 | 个 | 详设计施工图 | 6.00 |  |  |  |
| 39 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN75 | m | 详设计施工图 | 6.28 |  |  |  |
| 40 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN75 | 个 | 详设计施工图 | 6.00 |  |  |  |
| 41 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN50 | m | 详设计施工图 | 2.70 |  |  |  |
| 42 | 加厚型UPVC实壁排水管件 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 43 | 浴霸 | 套 | 详设计施工图 | 2.00 |  |  |  |
| 44 | 厨房洗涤盆 | 组 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 45 | 地漏 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 5.00 |  |  |  |
| 46 | 洗衣机地漏 DN50 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 47 | 全铜截止阀 DN25 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 48 | 洗衣机水龙头 DN15 | 个 | 详设计施工图 | 1.00 |  |  |  |
| 合 计（元） | | | | | |  |  |

二、法定代表人身份证明书

单位名称： （比选申请人全称）

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选申请人全称） 的法定代表人 。

特此证明。

比选申请人（盖公章）： （比选申请人全称）

日 期： 年 月 日

三、法定代表人授权委托书

致： （比选人）

本人 （姓名） 系 （比选申请人全称） 的法定代表人，现授权委托 （被委托人姓名、职务） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别： 年龄：

身份证号码：

比选申请人： （盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、 比选申请人资格信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  | | |
| 住 所 |  | | |
| 法定代表人 |  | | |
| 企业类型 |  | | |
| 资质等级 |  | | |
| 经营范围 |  | | |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |
| 营业期限 |  | | |

注：后附：营业执照等比选单位认为与本项目有关的文件复印件。

**比选申请人：（公章）**

**法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）**

**年　　　月　　　日**

五、项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 执业资格或经验 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：可根据“量化评分标准、评分依据”配备项目机构组成人员，以上人员应附相应的身份证、执业资格（如有）、社保或劳动合同等相应证书。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

**比选申请人：（公章）**

**法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）**

**年　　　月　　　日**

### 六、比选申请人承揽业绩情况表

**序号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 实施内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书，并加盖申请人的公章。

七、项目实施方案

（格式自拟）

八、其它

1、信誉承诺

信誉承诺

（1）我单位在近三年内（2022年1月1日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止比选申请（比选）等；

（2）我单位在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；

（3）我单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人的比选申请人；

（4）近三年内（2022年1月1日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”

(5)我单位提供的的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。

（6）我单位与比选人（其余比选申请人）不存在利害关系。

（7）我单位法定代表人与比选人（其余比选申请人）不为同一人；不存在控股、管理关系。

比选申请人： （盖单位章）

年  月  日

注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。

1. 相关信用截图

①在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图或信用报告）

②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图或信用报告）